---
title: "Unterextrusion beheben"
slug: "unterextrusion-beheben"
category: "Fehlerbehebung"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

\\n

\\n [\\n M0LZI\_3D\\n \[SYS\_BOOT v2.0\]\\n ](/)\\n 
\\n 
* [\[WISSEN\]](/wissen/)
\\n 
* [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)
\\n 
* [\[TOOLS\]](/resources/)
\\n 
* [\[MODELLE\]](/models/)
\\n 
* [\[NEWS\]](/news/)
\\n 
* [\[SHOWCASE\]](/showcase/)
\\n 
* [\[FAQ\]](/faq/)
\\n 
\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n \\n \\n \\n

\\n\\n

\\n [\[WISSEN\]](/wissen/)\\n [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)\\n [\[TOOLS\]](/resources/)\\n [\[MODELLE\]](/models/)\\n [\[NEWS\]](/news/)\\n [\[SHOWCASE\]](/showcase/)\\n [\[FAQ\]](/faq/)\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n

\\n\\n

\\n

\\n

# Unterextrusion beheben

\\n

Unterextrusion ist eine der häufigsten Ursachen für schwache Drucke, fehlende Schichten und poröse Oberflächen. Dieser Guide zeigt dir alle Ursachen und wie du sie systematisch eliminierst.

\\n\\n

## Was ist Unterextrusion?

\\n

Unterextrusion bedeutet: der Drucker fördert weniger Filament als berechnet. Das Ergebnis:

\\n
\\n 
* Lücken zwischen Perimetern und im Infill
\\n 
* Poröse Top-Layer (Löcher in der Oberfläche)
\\n 
* Schwache Layer-Haftung → Schichten lösen sich
\\n 
* Sichtbare Lücken in der Wand bei dünnen Teilen
\\n 
* Streifen oder fehlende Bahnen auf Außenwänden
\\n
\\n\\n

## Ursachen und Lösungen im Überblick

\\n\\n

### 1\. Temperatur zu niedrig

\\n

Häufigste Ursache bei hohen Druckgeschwindigkeiten. Filament schmilzt nicht schnell genug.

\\n
\\n 
* Temperatur in 5-°C-Schritten erhöhen und testen
\\n 
* PLA: 210–230 °C bei hoher Geschwindigkeit statt 195–205 °C
\\n 
* PETG: 235–250 °C statt Standard 230 °C
\\n 
* Thermistor kalibrieren wenn Temps ungenau erscheinen
\\n
\\n\\n

### 2\. Druckgeschwindigkeit zu hoch

\\n

Der Hotend schafft nicht mehr Schmelzfluss als seine Max-Volumetric-Speed erlaubt.

\\n
\\n 
* Max. Volumetric Speed (MVS) des Hotends beachten: Standard Brass = 11–15 mm³/s
\\n 
* High-Flow Hotend (CHT, Dragon, Volcano): bis 30 mm³/s
\\n 
* Formel: Speed × Layer Height × Line Width = Volumetric Flow
\\n 
* In OrcaSlicer/Bambu Studio: Max Volumetric Speed direkt einstellbar
\\n
\\n\\n

### 3\. Verstopfung (Partial Clog)

\\n

Partieller Clog: Drucker extrudiert, aber weniger als erwartet.

\\n
\\n 
* Cold Pull durchführen: auf 90 °C (PLA) abkühlen, dann manuell ziehen
\\n 
* Atomic Pull: 3–5 Mal wiederholen bis Filament sauber herauskommt
\\n 
* Düse mit Reinigungsfilament (z.B. NylonX) durchpurgen
\\n 
* Düse tauschen wenn Cold Pull nicht hilft (verschlissen oder verbranntes Material)
\\n
\\n\\n

### 4\. Fehlerhafter E-Steps / Flow-Kalibrierung

\\n

Der Extruder fördert nicht so viel Filament wie der Slicer annimmt.

\\n
\\n 
* 100 mm markieren, extrudieren, gemessen messen (sollte genau 100 mm sein)
\\n 
* E-Steps = Aktuell × (100 / tatsächlich extrudiert) berechnen
\\n 
* Flow-Kalibrierung: Single-Wall Würfel drucken, Wanddicke messen
\\n 
* Ziel: 0.4 mm Wanddicke bei 0.4 mm Düse (±0.05 mm Toleranz)
\\n
\\n\\n

### 5\. Extruder-Schlupf

\\n

Zahnrad greift nicht richtig ins Filament → rutscht durch.

\\n
\\n 
* Klick-Geräusche beim Drucken = Extruder-Schlupf (zu viel Widerstand)
\\n 
* Extruder-Spannung prüfen (bei BMG/Orbiter: Idler-Arm-Spannung)
\\n 
* Extruder-Zahnrad reinigen (Staub und Filament-Abrieb entfernen)
\\n 
* Extruder-Zahnrad auf Verschleiß prüfen → ggf. ersetzen
\\n
\\n\\n

### 6\. PTFE-Tube Probleme

\\n

Besonders bei Bowden-Setups: Spalten oder Verformungen im PTFE.

\\n
\\n 
* PTFE-Tube auf Knicke, Quetschungen und verbrannte Stellen prüfen
\\n 
* PTFE muss bündig an der Düse anliegen — kein Spalt (Hitzekammer)
\\n 
* Capricorn PTFE (enger Innendurchmesser) für bessere Präzision
\\n 
* PTFE bis zur Düse durchführen bei All-Metal nicht möglich → höhere Temps nötig
\\n
\\n\\n

## Diagnose-Tabelle

\\n

| \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n |
| ----------------------------------------------- |

\\n\\n

## Systematische Vorgehensweise

\\n
\\n 
1. Temperatur-Turm drucken → optimale Temperatur finden
\\n 
2. E-Steps kalibrieren (falls noch nicht gemacht)
\\n 
3. Flow-Kalibrierung mit Single-Wall Cube durchführen
\\n 
4. Volumetric Speed testen (OrcaSlicer hat eingebauten Test)
\\n 
5. Cold Pull wenn Clog vermutet
\\n 
6. Extruder-Zahnrad und PTFE kontrollieren
\\n
\\n\\n

\\n **Profi-Tipp:**\\n  Drucke bei Unterextrusions-Verdacht immer zuerst einen **Temperatur-Turm** und einen **Flow-Kalibrierungs-Würfel**. 80 % aller Unterextrusionsprobleme lassen sich damit lösen, ohne Hardware anzufassen.\\n

\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n

\\n

\\n\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n
