---
title: "Erste Schicht perfekt kalibrieren"
slug: "erste-schicht-kalibrieren"
category: "Kalibrierung"
difficulty: "einsteiger"
excerpt: ""
---

\\n

\\n [\\n M0LZI\_3D\\n \[SYS\_BOOT v2.0\]\\n ](/)\\n 
\\n 
* [\[WISSEN\]](/wissen/)
\\n 
* [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)
\\n 
* [\[TOOLS\]](/resources/)
\\n 
* [\[MODELLE\]](/models/)
\\n 
* [\[NEWS\]](/news/)
\\n 
* [\[SHOWCASE\]](/showcase/)
\\n 
* [\[FAQ\]](/faq/)
\\n 
\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n \\n \\n \\n

\\n\\n

\\n [\[WISSEN\]](/wissen/)\\n [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)\\n [\[TOOLS\]](/resources/)\\n [\[MODELLE\]](/models/)\\n [\[NEWS\]](/news/)\\n [\[SHOWCASE\]](/showcase/)\\n [\[FAQ\]](/faq/)\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n

\\n\\n

\\n

\\n

# Erste Schicht perfekt kalibrieren

\\n

Die erste Schicht entscheidet über Erfolg oder Misserfolg des gesamten Drucks. Dieser Guide zeigt dir, wie du Z-Offset, Betttemperatur und First-Layer-Geschwindigkeit optimal einstellst — für jede Druckerplattform.

\\n\\n

## Warum die erste Schicht so wichtig ist

\\n

Alles beginnt auf dem Druckbett. Eine falsch kalibrierte erste Schicht führt zu:

\\n
\\n 
* Haftungsproblemen und Warping
\\n 
* Elefantenfuß (zu nah → Filament wird gequetscht)
\\n 
* Unterextrusion in der ersten Schicht (zu weit weg → Filament hängt in der Luft)
\\n 
* Ablösung nach wenigen Layern bei langen Drucken
\\n
\\n\\n

## Z-Offset: Die wichtigste Einstellung

\\n

Der Z-Offset beschreibt den Abstand zwischen Düse und Druckbett beim ersten Layer. Er variiert je nach Sensor und Drucker:

\\n\\n

\\n 

\\n 

#### Zu nah (negativ)

\\n 

Filament wird gequetscht → Elefantenfuß, Düse kratzt über Bett, zu glatte Unterseite

\\n 

\\n 

\\n 

#### Perfekt

\\n 

Linie leicht gequetscht, gut haftend, saubere Übergänge, keine Lücken zwischen Bahnen

\\n 

\\n 

\\n 

#### Zu weit (positiv)

\\n 

Runde Filamentbahnen, Lücken, schlechte Haftung → Druck löst sich vom Bett

\\n 

\\n

\\n\\n

## Kalibrierung je nach Drucker-Typ

\\n\\n

### Bambu Lab (X1C, P1S, A1)

\\n
\\n 
1. Starte **Calibration → First Layer Inspection** im Bambu Studio oder direkt am Drucker
\\n 
2. Der Drucker druckt ein Live-Kalibriermuster
\\n 
3. Wähle per Touch-Display das beste Feld (A–J), das am gleichmäßigsten aussieht
\\n 
4. Bambu speichert den Offset automatisch — fertig
\\n 
5. Bei Textured PEI-Platte: oft −0.05 bis −0.10 mm feiner als bei glatten Platten
\\n
\\n\\n

### Prusa MK3/MK4 (PINDA/SuperPINDA)

\\n
\\n 
1. **LCD → Calibration → First Layer Calibration**
\\n 
2. Drucker druckt 3×3 Felder live
\\n 
3. Drehe an der Schraube während des Drucks: Im Uhrzeigersinn = Düse runter
\\n 
4. Perfekt: Bahnen sehen aus wie flache Würste, keine Lücken, keine Quetschung
\\n 
5. Tipp: Startwert −600 µm, in −50 µm Schritten anpassen
\\n
\\n\\n

### Ender 3 / Creality (manuelles Leveling)

\\n
\\n 
1. Home all axes, deaktiviere Steppers (Control → Motion → Disable)
\\n 
2. Schiebe einen Zettel Papier unter die Düse: 4 Ecken + Mitte einstellen
\\n 
3. Schraube sollte leichten Widerstand spüren — nicht blockiert, nicht zu locker
\\n 
4. Führe **mehrere Runden** durch — die Ecken beeinflussen sich gegenseitig
\\n 
5. Danach: Z-Offset im Slicer oder EEPROM feinjustieren
\\n
\\n\\n

### Klipper (BLTouch / CR Touch / Klicky)

\\n
\\n 
1. BED\_MESH\_CALIBRATE ausführen nach Aufheizen
\\n 
2. Z-Offset anpassen: **PROBE\_CALIBRATE** Befehl
\\n 
3. Drucke einen Live-Kalibriertest: **TESTZ Z=-0.1** für schrittweise Absenkung
\\n 
4. Wenn perfekt: **ACCEPT → SAVE\_CONFIG**
\\n 
5. Mainsail/Fluidd bieten Live-Z-Anpassung während des Drucks
\\n
\\n\\n

## Einstellungen für gute First-Layer-Haftung

\\n

| \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n |
| --------------------------------------------------- |

\\n\\n

## Druckplatten-Typen und ihre Eigenschaften

\\n

| \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n |
| ------------------------------------------- |

\\n\\n

## Diagnose: Erste Schicht Probleme

\\n
\\n 
* **Filament haftet nicht:** Z-Offset zu groß, Bett zu kalt, Bett nicht sauber, Geschwindigkeit zu hoch
\\n 
* **Elefantenfuß:** Z-Offset zu klein (Düse zu nah), Bett zu heiß, Kühlerlüfter aus
\\n 
* **Lücken zwischen Bahnen:** Z-Offset zu groß, Extrusion Width zu klein
\\n 
* **Druck löst sich ab:** Betttemperatur sinkt während Druck, Zugluft, falsches Material für Platte
\\n 
* **Wellenförmige erste Schicht:** Bett nicht eben (Bed Mesh Leveling aktivieren)
\\n
\\n\\n

\\n **Profi-Tipp:**\\n  Reinige das Druckbett vor jedem Druck mit **IPA (90 %+)**. Handschweiß und Fett sind unsichtbar, aber zerstören die Haftung erheblich. Bei PEI: niemals mit Aceton reinigen — das zerstört die Beschichtung dauerhaft.\\n

\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n

\\n

\\n\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n
