---
title: "Gridfinity: Das modulare Ordnungssystem"
slug: "gridfinity-ordnungssystem"
category: "Grundlagen"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

\\n

\\n [\\n M0LZI\_3D\\n \[SYS\_BOOT v2.0\]\\n ](/)\\n 
\\n 
* [\[WISSEN\]](/wissen/)
\\n 
* [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)
\\n 
* [\[TOOLS\]](/resources/)
\\n 
* [\[MODELLE\]](/models/)
\\n 
* [\[NEWS\]](/news/)
\\n 
* [\[SHOWCASE\]](/showcase/)
\\n 
* [\[FAQ\]](/faq/)
\\n 
\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n \\n \\n \\n

\\n\\n

\\n [\[WISSEN\]](/wissen/)\\n [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)\\n [\[TOOLS\]](/resources/)\\n [\[MODELLE\]](/models/)\\n [\[NEWS\]](/news/)\\n [\[SHOWCASE\]](/showcase/)\\n [\[FAQ\]](/faq/)\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n

\\n\\n

\\n

\\n\\n\\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n Gridfinity\\n Das modulare Ordnungssystem für Werkstatt & Schreibtisch\\n EINSTEIGER GUIDE\\n\\n\\n

## Gridfinity: Das modulare Ordnungssystem

\\n

Gridfinity ist ein offenes, modulares Raster-System für Schubladen und Regale — entwickelt von Zack Freedman. Jede Box rastet magnetisch oder durch Reibung in eine Bodenplatte ein. Das Ergebnis: perfekt organisierte Werkzeug-, Filament- und Büroschubladen, die sich beliebig erweitern lassen.

\\n\\n

### Wie funktioniert Gridfinity?

\\n

Das System basiert auf einem **42mm×42mm Raster**. Jede Box hat:

\\n
\\n 
* Eine **Bodenplatte (Baseplate)** mit Magnetaufnahmen oder Reibungsprofil
\\n 
* Eine **Box/Bin** — 1×1, 2×1, 3×2 oder beliebige Größen im 42mm-Raster
\\n 
* Optionale **Einsätze (Inserts)** für Schrauben, Bits, Pinsel, Fräser etc.
\\n
\\n

Alles ist Open Source und auf Printables, MakerWorld und Thingiverse verfügbar. Tausende kompatible Bins von der Community.

\\n\\n

### Erste Schritte — was du drucken musst

\\n
\\n 
1. **Bodenplatte messen:** Schublade oder Regal ausmessen → Gridfinity-Raster berechnen  
\\n Formel: `Breite ÷ 42mm = Anzahl Spalten` (auf ganze Zahl abrunden)
\\n 
2. **Baseplate drucken:** [Gridfinity Rebuilt (OpenSCAD)](https://www.printables.com/model/417152-gridfinity-rebuilt-in-openscad) — parametrisch, jede Größe möglich
\\n 
3. **Bins auswählen:** Auf Printables nach "Gridfinity" suchen → über 10.000 kompatible Modelle
\\n 
4. **Drucken & einrasten** — fertig
\\n
\\n\\n

### Druckeinstellungen für Gridfinity

\\n

| \\n     | Parameter    | Empfehlung       | Warum                                  |
| ------- | ------------ | ---------------- | -------------------------------------- |
| \\n \\n | Schichtdicke | 0,2 mm           | Saubere Kanten, Rastergenauigkeit      |
| \\n     | Infill       | 15–20%           | Bins müssen nicht massiv sein          |
| \\n     | Wanddicke    | 3–4 Wände        | Stabilität für schwere Teile           |
| \\n     | Material     | PLA oder PETG    | PLA für Schubladen, PETG für Werkstatt |
| \\n     | Support      | Keiner           | Gridfinity-Designs sind support-frei   |
| \\n     | Brim         | Optional (3–5mm) | Bei Baseplates für bessere Haftung     |
| \\n \\n |              |                  |                                        |

\\n\\n

### Magnete einsetzen (optional)

\\n

Die meisten Baseplates haben Aufnahmen für **6×2mm Neodym-Magnete**. Ablauf:

\\n
\\n 
1. Druck pausieren wenn Magnetaufnahme erreicht ist (Höhen-Pause in OrcaSlicer/PrusaSlicer)
\\n 
2. Magnet mit Sekundenkleber einsetzen — Polarität prüfen (alle gleich ausrichten!)
\\n 
3. Druck fortsetzen
\\n
\\n

**Tipp:** Ohne Magnete funktioniert Gridfinity auch per Reibungsfit — besonders auf PEI oder texturierten Baseplates.

\\n\\n

### Die besten Gridfinity-Ressourcen

\\n

| \\n     | Ressource             | Beschreibung                                 | Link                   |
| ------- | --------------------- | -------------------------------------------- | ---------------------- |
| \\n \\n | Gridfinity Rebuilt    | Parametrische Baseplates + Bins in OpenSCAD  | Printables #417152     |
| \\n     | Gridfinity Extended   | Erweiterte Bin-Varianten (Labeling, Divider) | Printables Suche       |
| \\n     | Gridfinity Catalog    | Community-Katalog aller kompatiblen Modelle  | gridfinity-catalog.com |
| \\n     | Zack Freedman YouTube | Original-Video + Updates                     | YouTube "Gridfinity"   |
| \\n \\n |                       |                                              |                        |

\\n\\n

### Anwendungsbeispiele

\\n
\\n 
* **Werkzeugschublade:** Bits, Inbusschlüssel, Zangen — je ein Bin pro Typ
\\n 
* **3D-Druck-Zubehör:** Schleifpapier, Pinzetten, Spachtel, IPA-Flasche
\\n 
* **Schreibtisch:** Stifte, Karten, USB-Sticks, Kabel
\\n 
* **Elektronik:** Widerstände, LEDs, Kondensatoren — Einsätze mit Beschriftung
\\n 
* **Küche:** Gewürzboxen, Teesortierer (PETG für Feuchtigkeitsresistenz)
\\n
\\n\\n

### Profi-Tipps

\\n
\\n 
* Zuerst **eine Baseplate** drucken und testen bevor du 20 Stück druckst
\\n 
* **Bin-Labeling:** OrcaSlicer Filament-Wechsel auf Layer X → farbige Beschriftungsschicht
\\n 
* Große Bins (3×3+) in PETG drucken — steifer und formstabiler
\\n 
* Online-Konfiguratoren: `gridfinity-generator.com` — Custom-Bins ohne CAD
\\n
\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n

\\n

\\n\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n
