---
title: "Pressure Advance kalibrieren"
slug: "pressure-advance-kalibrieren"
category: "Kalibrierung"
difficulty: "experte"
excerpt: ""
---

\\n

\\n [\\n M0LZI\_3D\\n \[SYS\_BOOT v2.0\]\\n ](/)\\n 
\\n 
* [\[WISSEN\]](/wissen/)
\\n 
* [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)
\\n 
* [\[TOOLS\]](/resources/)
\\n 
* [\[MODELLE\]](/models/)
\\n 
* [\[NEWS\]](/news/)
\\n 
* [\[SHOWCASE\]](/showcase/)
\\n 
* [\[FAQ\]](/faq/)
\\n 
\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n \\n \\n \\n

\\n\\n

\\n [\[WISSEN\]](/wissen/)\\n [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)\\n [\[TOOLS\]](/resources/)\\n [\[MODELLE\]](/models/)\\n [\[NEWS\]](/news/)\\n [\[SHOWCASE\]](/showcase/)\\n [\[FAQ\]](/faq/)\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n

\\n\\n

\\n

\\n

# Pressure Advance kalibrieren

\\n

Pressure Advance (Klipper) und Linear Advance (Marlin) kompensieren den Druckabfall im Hotend bei Geschwindigkeitsänderungen. Richtig eingestellt verschwinden Ecken-Blobs, Ghosting und Überextrusion an Kurven — ein massiver Qualitätssprung.

\\n\\n

## Was macht Pressure Advance?

\\n

Wenn der Druckkopf beschleunigt oder abbremst, reagiert der Filamentdruck im Hotend träge. Das führt zu:

\\n
\\n 
* **Blobs an Ecken** — Überextrusion wenn der Kopf abbremst
\\n 
* **Dünne Stellen an Kurven** — Unterextrusion beim Beschleunigen
\\n 
* **Ringing / Ghosting** — Druckwellen durch abrupte Richtungswechsel
\\n 
* **Ungleichmäßige Wände** — sichtbar bei Außenperimetern
\\n
\\n

Pressure Advance gleicht diesen Verzug aus: Der Extruder zieht beim Abbremsen etwas zurück und fügt beim Beschleunigen etwas voraus — das Ergebnis sind scharfe, saubere Ecken.

\\n\\n

## Klipper vs. Marlin: Wo einstellen?

\\n

| \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n |
| --------------------------------------- |

\\n\\n

## Klipper: Schritt-für-Schritt Kalibrierung

\\n\\n

### Methode 1: Tower-Test (empfohlen)

\\n
\\n 
1. Öffne Mainsail/Fluidd → Console
\\n 
2. Drucke den PA-Kalibrierungsturm via Klipper-Makro oder Slicer-Skript
\\n 
3. Befehl für Live-Test: **SET\_PRESSURE\_ADVANCE ADVANCE=0.04**
\\n 
4. Starte den Druck, passe den Wert live an bis Ecken scharf sind
\\n 
5. In **printer.cfg** eintragen: `pressure_advance: 0.04`
\\n 
6. Config neu laden: **FIRMWARE\_RESTART**
\\n
\\n\\n

### Methode 2: OrcaSlicer Kalibrierung

\\n
\\n 
1. OrcaSlicer → **Calibration → Pressure/Linear Advance**
\\n 
2. Startwert: 0.0, Endwert: 0.1, Schritte: 0.005
\\n 
3. Drucke den Test (dauert ca. 15 Minuten)
\\n 
4. Finde die Zeile mit den schärfsten Ecken ohne Blob
\\n 
5. Ablesen des Wertes vom gedruckten Test
\\n 
6. Wert im Filament- oder Drucker-Profil eintragen
\\n
\\n\\n

## Marlin: Linear Advance (K-Faktor)

\\n
\\n 
1. Prüfe ob Linear Advance aktiviert ist: **M503** → suche nach K-Wert
\\n 
2. Test-Muster generieren unter **marlinfw.org/tools/lin\_advance/k-factor.html**
\\n 
3. G-Code drucken und beste Zeile ablesen
\\n 
4. Permanent speichern: **M900 K0.05** → **M500**
\\n 
5. Alternativ: in Start-G-Code des Slicers eintragen
\\n
\\n\\n

## Richtwerte nach Material

\\n

| \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n |
| ------------------------------------------- |

\\n\\n

## Smooth Time (Klipper)

\\n

Neben dem PA-Wert gibt es den **pressure\_advance\_smooth\_time** Parameter. Standard: 0.040 s. Zu niedrig = Vibrationen. Zu hoch = PA-Effekt verringert sich.

\\n
\\n 
* Standardwert 0.04 s in den meisten Fällen optimal
\\n 
* Bei Ringing-Problemen: auf 0.02 s reduzieren
\\n 
* Bei Extruder-Geräuschen nach PA: auf 0.06 s erhöhen
\\n
\\n\\n

\\n **Wichtig:**\\n  PA/LA muss für jede **Filament-/Düsen-Kombination** separat kalibriert werden. Ein 0.4 mm Messing-PA von 0.05 ist nicht übertragbar auf eine 0.6 mm Hardened-Steel-Düse. Speichere Werte im Filament-Profil deines Slicers.\\n

\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n

\\n

\\n\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n
