---
title: "Flow-Rate und E-Steps kalibrieren"
slug: "flow-rate-e-steps-kalibrieren"
category: "Kalibrierung"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

\\n

\\n [\\n M0LZI\_3D\\n \[SYS\_BOOT v2.0\]\\n ](/)\\n 
\\n 
* [\[WISSEN\]](/wissen/)
\\n 
* [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)
\\n 
* [\[TOOLS\]](/resources/)
\\n 
* [\[MODELLE\]](/models/)
\\n 
* [\[NEWS\]](/news/)
\\n 
* [\[SHOWCASE\]](/showcase/)
\\n 
* [\[FAQ\]](/faq/)
\\n 
\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n \\n \\n \\n

\\n\\n

\\n [\[WISSEN\]](/wissen/)\\n [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)\\n [\[TOOLS\]](/resources/)\\n [\[MODELLE\]](/models/)\\n [\[NEWS\]](/news/)\\n [\[SHOWCASE\]](/showcase/)\\n [\[FAQ\]](/faq/)\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n

\\n\\n

\\n

\\n

# Flow-Rate & E-Steps kalibrieren

\\n

E-Steps und Flow-Rate sind die Grundlage jedes präzisen Drucks. Falsch kalibriert führt alles andere zu schlechten Ergebnissen — egal wie gut die anderen Einstellungen sind. Dieser Guide zeigt die exakte Vorgehensweise in 3 Schritten.

\\n\\n

## E-Steps vs. Flow-Rate — was ist was?

\\n

\\n 

\\n 

#### E-Steps (steps/mm)

\\n 

Wie viele Motor-Schritte = 1 mm Filament. Hardware-Wert, gilt für alle Materialien. Einmal kalibrieren, selten ändern. In Firmware gespeichert.

\\n 

\\n 

\\n 

#### Flow-Rate / Extrusion Multiplier

\\n 

Prozentualer Multiplikator im Slicer. Material-spezifisch (PLA 100 %, PETG 95 % etc.). Kompensiert Durchmesserabweichungen des Filaments.

\\n 

\\n

\\n\\n

## Schritt 1: E-Steps kalibrieren

\\n

Die E-Steps kalibrierst du einmal pro Extruder und änderst sie danach kaum noch.

\\n\\n

### Vorbereitung

\\n
\\n 
1. Drucker aufheizen (Düse auf Drucktemperatur — Filament muss fließen können)
\\n 
2. Filament einlegen und durchpurgen bis sauberes Material kommt
\\n 
3. 100 mm vom Extruder-Eingang markieren (Edding oder Klebeband)
\\n 
4. Aktuellen E-Steps-Wert notieren: **M503** → suche nach `M92 E[wert]`
\\n
\\n\\n

### Messung

\\n
\\n 
1. G-Code senden: **G91** (relative Positionierung)
\\n 
2. 100 mm extrudieren: **G1 E100 F100**
\\n 
3. Warte bis Motor stoppt, messe die Restlänge bis zur Markierung
\\n 
4. Tatsächlich extrudiert = 100 mm − gemessene Restlänge
\\n 
5. Neuer E-Steps = Alter Wert × (100 ÷ tatsächlich extrudiert)
\\n
\\n\\n

### Rechenbeispiel

\\n

\\n 

Alter E-Steps: **420**

\\n 

Markierung nach Extrusion noch: **7 mm** entfernt

\\n 

Tatsächlich extrudiert: **100 − 7 = 93 mm**

\\n 

Neuer E-Steps: **420 × (100 ÷ 93) = 451.6**

\\n

\\n\\n

### Speichern

\\n
\\n 
* **Marlin:** `M92 E451.6` → `M500` (EEPROM speichern)
\\n 
* **Klipper:** In `printer.cfg` unter \[extruder\] → `rotation_distance` anpassen
\\n 
* **Bambu / OrcaSlicer:** Calibration → Flow Rate (eigener Workflow)
\\n 
* Test 2–3 Mal wiederholen bis Messung auf ±1 mm genau
\\n
\\n\\n

## Schritt 2: Flow-Rate / Extrusion Multiplier kalibrieren

\\n

Nach den E-Steps kalibrierst du den Flow für jedes Material separat. Methode: Single-Wall Würfel.

\\n\\n

### Single-Wall Cube Methode

\\n
\\n 
1. Drucke einen 20 mm Würfel mit **1 Perimeter, 0 % Infill, 0 Top/Bottom Layers**
\\n 
2. Nur die Außenwand wird gedruckt (eine einzige Schicht dick)
\\n 
3. Messe die Wanddicke an mehreren Stellen mit einem Messschieber
\\n 
4. Zielwert = Düsendurchmesser (0.4 mm Düse → 0.4 mm Wand)
\\n 
5. Flow-Rate anpassen: `Neuer Flow = Alter Flow × (Ziel ÷ gemessen)`
\\n
\\n\\n

\\n 

Gemessene Wanddicke: **0.44 mm** bei 0.4 mm Düse

\\n 

Alter Flow: **100 %**

\\n 

Neuer Flow: **100 × (0.40 ÷ 0.44) = 90.9 %** → auf 91 % runden

\\n

\\n\\n

## Schritt 3: Filament-Durchmesser messen

\\n

Oft unterschätzter Faktor: Günstiges Filament schwankt im Durchmesser erheblich.

\\n
\\n 
* Messe den Durchmesser an 5+ Stellen über 50 cm Filament
\\n 
* Bilde den Durchschnitt und trage ihn im Slicer ein (Standard: 1.75 mm)
\\n 
* Abweichung von ±0.05 mm = bis zu 6 % Volumenunterschied
\\n 
* Qualitäts-Filament (Prusament, Polymaker): ±0.02 mm Toleranz
\\n 
* Budget-Filament: bis ±0.10 mm → Flow manuell anpassen
\\n
\\n\\n

## Flow-Richtwerte nach Material

\\n

| \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n |
| ------------------------------------------- |

\\n\\n

\\n **Reihenfolge beachten:**\\n  Immer erst **E-Steps** kalibrieren (einmalig, Hardware), dann **Flow-Rate** pro Material einstellen. Nie beide gleichzeitig anpassen — sonst weißt du nicht was was verursacht.\\n

\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n

\\n

\\n\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n
