---
title: "Fuzzy Skin: Strukturierte Oberflächen drucken"
slug: "fuzzy-skin-strukturierte-oberflaechen"
category: "Fortgeschritten"
difficulty: "experte"
excerpt: ""
---

\\n

\\n [\\n M0LZI\_3D\\n \[SYS\_BOOT v2.0\]\\n ](/)\\n 
\\n 
* [\[WISSEN\]](/wissen/)
\\n 
* [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)
\\n 
* [\[TOOLS\]](/resources/)
\\n 
* [\[MODELLE\]](/models/)
\\n 
* [\[NEWS\]](/news/)
\\n 
* [\[SHOWCASE\]](/showcase/)
\\n 
* [\[FAQ\]](/faq/)
\\n 
\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n \\n \\n \\n

\\n\\n

\\n [\[WISSEN\]](/wissen/)\\n [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)\\n [\[TOOLS\]](/resources/)\\n [\[MODELLE\]](/models/)\\n [\[NEWS\]](/news/)\\n [\[SHOWCASE\]](/showcase/)\\n [\[FAQ\]](/faq/)\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n

\\n\\n

\\n

\\n\\n\\n\\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n Glatt\\n \\n \\n Fuzzy Skin\\n \\n \\n Fuzzy Skin\\n Strukturierte Oberflächen ohne Nachbearbeitung\\n SLICER GUIDE\\n\\n\\n

## Fuzzy Skin: Strukturierte Oberflächen drucken

\\n

Fuzzy Skin ist eine Slicer-Funktion, die die Außenwände mit einem zufälligen oder gemusterten Offset druckt — dadurch entsteht eine rauhe, textile oder strukturierte Oberfläche ohne Sandpapier oder Nachbearbeitung.

\\n\\n

### Was macht Fuzzy Skin?

\\n

Statt gerade Linien zu drucken, versetzt der Slicer die Extruderdüse während des Außenwand-Drucks in kleinen Schritten seitwärts. Das Ergebnis: eine absichtlich unregelmäßige, strukturierte Oberfläche. Der Effekt ist vergleichbar mit Sandstein, Holzmaserung oder strukturiertem Kunststoff.

\\n\\n

### Fuzzy Skin in OrcaSlicer aktivieren

\\n
\\n 
1. Tab **Quality → Fuzzy Skin** öffnen
\\n 
2. **Fuzzy Skin Type:** `Outer Wall` (empfohlen) oder `All Walls`
\\n 
3. **Fuzzy Skin Thickness:** Wie weit die Düse seitwärts ausbricht (Standard: 0,3 mm)
\\n 
4. **Fuzzy Skin Point Distance:** Abstand zwischen Auslenkungspunkten (Standard: 0,8 mm)
\\n 
5. Slicen — Außenwände erhalten automatisch den Fuzzy-Effekt
\\n
\\n\\n

### Fuzzy Skin in PrusaSlicer

\\n
\\n 
1. **Print Settings → Layers and Perimeters → Fuzzy Skin**
\\n 
2. Typ: `Outside walls` / `All walls`
\\n 
3. Thickness und Point Distance wie oben
\\n
\\n\\n

### Fuzzy Skin in Bambu Studio

\\n
\\n 
1. **Quality → Fuzzy Skin** — identisch zu OrcaSlicer (gleiche Engine)
\\n 
2. Für den X1C/P1P empfehlenswert: Thickness 0,25 mm, Point Distance 0,6 mm
\\n
\\n\\n

### Parameter-Übersicht

\\n

| \\n     | Parameter                 | Klein (fein)     | Standard                  | Groß (grob)             |
| ------- | ------------------------- | ---------------- | ------------------------- | ----------------------- |
| \\n \\n | Thickness (Tiefe)         | 0,1–0,2 mm       | 0,3 mm                    | 0,5–0,8 mm              |
| \\n     | Point Distance (Frequenz) | 0,4–0,6 mm       | 0,8 mm                    | 1,2–2,0 mm              |
| \\n     | Effekt                    | Fein, fast glatt | Gut sichtbar, gleichmäßig | Sehr rau, ungleichmäßig |
| \\n     | Druckzeit                 | +5%              | +10–15%                   | +20–30%                 |
| \\n \\n |                           |                  |                           |                         |

\\n\\n

### Ideale Materialien für Fuzzy Skin

\\n

| \\n     | Material       | Eignung   | Empfehlung                                                |
| ------- | -------------- | --------- | --------------------------------------------------------- |
| \\n \\n | PLA            | Sehr gut  | Ideal für erste Tests — günstig, präzise                  |
| \\n     | PETG           | Gut       | Etwas fließfähiger — leicht andere Textur als PLA         |
| \\n     | TPU            | Gut       | Fuzzy Skin + Flex = sehr angenehme Griffoberfläche        |
| \\n     | ASA/ABS        | Mittel    | Warping kann Fuzzy-Muster stören                          |
| \\n     | Wood/Stone PLA | Exzellent | Kombination aus Füllstoff-Textur + Fuzzy = sehr natürlich |
| \\n \\n |                |           |                                                           |

\\n\\n

### Anwendungsbeispiele

\\n
\\n 
* **Griffe & Knöpfe:** Bessere Griffigkeit ohne Gummibeschichtung
\\n 
* **Gehäuse & Boxen:** Hochwertigeres Aussehen, Fingerabdrücke weniger sichtbar
\\n 
* **Dekoobjekte:** Natürlicher Stein- oder Holzoptik-Effekt
\\n 
* **Organische Formen:** Skulpturen wirken weniger "plastisch"
\\n 
* **Cosplay-Requisiten:** Verwitterungs- oder Kampfschaden-Optik
\\n
\\n\\n

### Tipps & Fallstricke

\\n
\\n 
* Fuzzy Skin erhöht den Außendurchmesser leicht — bei Passgenauigkeit (z.B. Steckverbindungen) Außenfläche von Fuzzy Skin ausschließen oder Toleranz einplanen
\\n 
* Dicke Schichten (0,3 mm) + Fuzzy Skin = noch markantere Textur
\\n 
* Bei Bowden-Extruder: kleinere Thickness wählen (Oozing kann Muster verfälschen)
\\n 
* Fuzzy Skin deaktivieren auf Flächen die verklebt oder verschraubt werden
\\n 
* Combo mit Ironing auf Top-Layer: Rauhe Seiten + glatte Oberfläche
\\n
\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n

\\n

\\n\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n
