---
title: "PrusaSlicer: Einsteiger bis Fortgeschrittene"
slug: "guide-prusaslicer"
category: "Slicer"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

\\n

\\n [\\n M0LZI\_3D\\n \[SYS\_BOOT v2.0\]\\n ](/)\\n 
\\n 
* [\[WISSEN\]](/wissen/)
\\n 
* [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)
\\n 
* [\[TOOLS\]](/resources/)
\\n 
* [\[MODELLE\]](/models/)
\\n 
* [\[NEWS\]](/news/)
\\n 
* [\[SHOWCASE\]](/showcase/)
\\n 
* [\[FAQ\]](/faq/)
\\n 
\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n \\n \\n \\n

\\n\\n

\\n [\[WISSEN\]](/wissen/)\\n [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)\\n [\[TOOLS\]](/resources/)\\n [\[MODELLE\]](/models/)\\n [\[NEWS\]](/news/)\\n [\[SHOWCASE\]](/showcase/)\\n [\[FAQ\]](/faq/)\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n

\\n\\n

\\n

\\n

# PrusaSlicer: Einsteiger bis Fortgeschrittene

\\n

PrusaSlicer ist Prusa Researchs Open-Source-Slicer — präzise, flexibel und für alle Drucker nutzbar. Er gilt als Goldstandard für Qualitätsdruck und bietet eine der besten Unterstützungsstruktur-Generierung am Markt.

\\n\\n

## Download & Einrichtung

\\n

Download unter [prusa3d.com/prusaslicer](https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer%5F424/) (Windows, macOS, Linux) oder via GitHub.

\\n\\n

### Drucker-Wizard

\\n
\\n 
1. Beim ersten Start: **Configuration Wizard** startet automatisch
\\n 
2. Drucker auswählen: Original Prusa, Creality, Voron, Bambu oder **"Other FFF"** für generisch
\\n 
3. Bei generischem Drucker: Bettgröße und Düsendurchmesser eingeben
\\n 
4. Filament-Presets hinzufügen (PLA, PETG, ASA etc.)
\\n 
5. Fertig — Profil kann jederzeit über **File → Configuration Wizard** erweitert werden
\\n
\\n\\n

## Benutzeroberfläche

\\n

| \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n |
| ------------------------------------------- |

\\n\\n

## Empfohlene Einstellungen: PLA

\\n

| \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n |
| --------------------------------------------------------------- |

\\n\\n

## Supports: Painted vs. Automatisch

\\n

PrusaSlicer bietet drei Support-Modi:

\\n\\n

\\n 

\\n 

#### Normal (Automatisch)

\\n 

Stützt alle Überhänge > Threshold. Schnell, aber oft zu viel Material

\\n 

\\n 

\\n 

#### Organic Supports

\\n 

Baumähnliche Struktur, weniger Kontaktfläche, einfacheres Entfernen

\\n 

\\n 

\\n 

#### Paint-on Supports

\\n 

Manuelle Pinsel-Auswahl: nur stützen wo nötig, kein Overengineering

\\n 

\\n

\\n\\n

### Support-Einstellungen optimieren

\\n

| \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n |
| --------------------------------------- |

\\n\\n

## Variable Layer Height

\\n
\\n 
1. **Slice** das Modell zunächst normal
\\n 
2. Wechsle in den **Layer View** und klicke **Variable Layer Height**
\\n 
3. Mit dem Pinsel: feine Schichten (0.10 mm) für Kurven und Details
\\n 
4. Grobe Schichten (0.30 mm) für vertikale Wände und Infill-Bereiche
\\n 
5. **Adaptive**\-Button: PrusaSlicer optimiert automatisch
\\n 
6. Druckzeit sinkt um 20–40 % bei nahezu gleicher Qualität
\\n
\\n\\n

## Kalibrierung aus PrusaSlicer heraus

\\n
\\n 
* **Calibration → First Layer Calibration** — Live-Anpassung der Z-Offset beim Druck
\\n 
* **Calibration → Bed Level Correction** — manuelles Mesh-Leveling
\\n 
* **Calibration → Temperature Tower** — per Skript via Post-Processing
\\n 
* **Extrusion multiplier** anpassen über Filament-Einstellungen
\\n
\\n\\n

\\n **Profi-Tipp:**\\n  Nutze **Seams → Aligned** und male die Naht mit dem Paint-on Seam Tool an eine unsichtbare Stelle (innen, hinten). Das macht Printe deutlich sauberer als automatisches "Nearest" oder "Cost-Based".\\n

\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n

\\n

\\n\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n
