---
title: "Druckbett leveln und Z-Offset"
slug: "druckbett-leveln-z-offset"
category: "Kalibrierung"
difficulty: "einsteiger"
excerpt: ""
---

\\n

\\n [\\n M0LZI\_3D\\n \[SYS\_BOOT v2.0\]\\n ](/)\\n 
\\n 
* [\[WISSEN\]](/wissen/)
\\n 
* [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)
\\n 
* [\[TOOLS\]](/resources/)
\\n 
* [\[MODELLE\]](/models/)
\\n 
* [\[NEWS\]](/news/)
\\n 
* [\[SHOWCASE\]](/showcase/)
\\n 
* [\[FAQ\]](/faq/)
\\n 
\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n \\n \\n \\n

\\n\\n

\\n [\[WISSEN\]](/wissen/)\\n [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)\\n [\[TOOLS\]](/resources/)\\n [\[MODELLE\]](/models/)\\n [\[NEWS\]](/news/)\\n [\[SHOWCASE\]](/showcase/)\\n [\[FAQ\]](/faq/)\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n

\\n\\n

\\n

\\n

# Druckbett leveln & Z-Offset

\\n

Eine perfekt kalibrierte erste Schicht ist die Grundlage für jeden guten Druck. Egal ob manuell, mit BLTouch oder automatischem Leveling — dieser Guide erklärt alle Methoden und häufige Fehler.

\\n\\n

## Warum ist Bed Leveling so wichtig?

\\n
\\n 
* Erste Schicht zu weit weg → kein Halt, Warping, Spaghetti-Druck
\\n 
* Erste Schicht zu nah → Düse kratzt Bett, Verstopfer, Düsenschaden
\\n 
* Ungleichmäßiges Bett → eine Ecke haftet, andere nicht
\\n 
* Ziel: Erster Layer gleichmäßig „gequetscht" — 75–80 % der Layer-Höhe
\\n
\\n\\n

## Methoden im Überblick

\\n

\\n 

\\n 

#### Manuell (4-Punkt)

\\n 

Klassisch mit Papier-Methode. Günstig, keine Hardware nötig. Braucht Übung, nach Erschütterung wiederholen.

\\n 

\\n 

\\n 

#### BLTouch / CR Touch

\\n 

Automatisches Mesh-Leveling. Misst 16–25 Punkte, kompensiert Unebenheiten in Echtzeit. Empfehlung für alle.

\\n 

\\n 

\\n 

#### Induktiv / PEI-Sensor

\\n 

Bei Bambu, Prusa MK4, Voron — voll automatisch, kein manuelles Eingreifen nötig.

\\n 

\\n

\\n\\n

## Manuelles Leveling — Papier-Methode

\\n
\\n 
1. Drucker aufheizen (Bett + Düse auf Drucktemperatur)
\\n 
2. Home XYZ — Düse in Home-Position fahren
\\n 
3. Z-Offset auf 0 setzen (oder Papier-Methode direkt nutzen)
\\n 
4. Blatt Papier (80 g/m²) unter die Düse schieben
\\n 
5. Rändelschraube drehen: Papier soll sich mit leichtem Widerstand bewegen — nicht klemmen, nicht lose
\\n 
6. Alle 4 Ecken und die Mitte so einstellen
\\n 
7. Runde wiederholen bis alle Punkte gleich sind
\\n
\\n\\n

\\n **Papier-Methode — Feedback:**  
\\n • **Zu nah:** Papier klemmt, lässt sich nicht bewegen  
\\n • **Zu weit:** Papier gleitet ohne jeglichen Widerstand  
\\n • **Optimal:** Papier zieht mit spürbarem, aber nicht starkem Widerstand\\n

\\n\\n

## BLTouch / CR Touch einrichten

\\n

### Marlin (Ender, CR-10 etc.)

\\n
\\n 
1. BLTouch per 5-Pin-Kabel an Mainboard anschließen (Pinbelegung je nach Board)
\\n 
2. In Marlin-Firmware: **AUTO\_BED\_LEVELING\_BILINEAR** aktivieren
\\n 
3. Mesh-Größe einstellen (empfohlen: 5×5 = 25 Punkte)
\\n 
4. Probe-Offset (X/Y/Z) zur Düse eintragen
\\n 
5. Nach Flash: **G28** → **G29** (Mesh messen)
\\n 
6. Mesh speichern: **M500**
\\n 
7. In Start-G-Code: **M420 S1** zum Mesh laden
\\n
\\n\\n

### Klipper (BLTouch)

\\n

\\n \[bltouch\]  
\\n sensor\_pin: ^PC14  
\\n control\_pin: PA1  
\\n x\_offset: -44  
\\n y\_offset: -8  
\\n z\_offset: 2.5  
  
\\n \[bed\_mesh\]  
\\n speed: 120  
\\n mesh\_min: 15, 15  
\\n mesh\_max: 190, 190  
\\n probe\_count: 5, 5  
\\n algorithm: bicubic\\n

\\n

Messung starten: **BED\_MESH\_CALIBRATE** in der Console. Profil speichern: **BED\_MESH\_PROFILE SAVE=default**

\\n\\n

## Z-Offset kalibrieren

\\n

Der Z-Offset ist der Abstand zwischen dem Nullpunkt des Sensors und der tatsächlichen Bettoberfläche. Er muss für jeden Drucker/Bett-Typ eingestellt werden.

\\n\\n

### Klipper — Paper Test Methode

\\n
\\n 
1. **G28** — Home alle Achsen
\\n 
2. **PROBE\_CALIBRATE** — Klipper fährt zur Probe-Position
\\n 
3. Mit **TESTZ Z=-0.1** schrittweise absenken bis Papier-Methode greift
\\n 
4. **ACCEPT** — Wert bestätigen
\\n 
5. **SAVE\_CONFIG** — in printer.cfg speichern
\\n
\\n\\n

### Marlin — Baby Stepping

\\n
\\n 
* Während des ersten Layers: Z-Offset per Display in 0.05 mm Schritten anpassen
\\n 
* Speichern: **M851 Z\[wert\]** → **M500**
\\n 
* Bambu/OrcaSlicer: Calibration → First Layer Calibration
\\n
\\n\\n

## Erste Schicht bewerten

\\n

| \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n |
| ------------------------------------------- |

\\n\\n

\\n **Goldene Regel:**\\n  Levele bei **Betriebstemperatur** — kaltes Bett verzieht sich beim Aufheizen und macht manuelle Kalibrierung zunichte. Bei PEI-Betten: nach Reinigung mit IPA immer neu kalibrieren.\\n

\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n

\\n

\\n\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n
