---
title: "Filament richtig trocknen"
slug: "filament-trocknen"
category: "Materialien"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

\\n\\n\\n

\\n [\\n M0LZI\_3D\\n \[SYS\_BOOT v2.0\]\\n ](/)\\n 
\\n 
* [\[WISSEN\]](/wissen/)
\\n 
* [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)
\\n 
* [\[TOOLS\]](/resources/)
\\n 
* [\[MODELLE\]](/models/)
\\n 
* [\[NEWS\]](/news/)
\\n 
* [\[SHOWCASE\]](/showcase/)
\\n 
* [\[FAQ\]](/faq/)
\\n 
\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n\\n \\n \\n

\\n\\n

\\n [\[WISSEN\]](/wissen/)\\n [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)\\n [\[TOOLS\]](/resources/)\\n [\[MODELLE\]](/models/)\\n [\[NEWS\]](/news/)\\n [\[SHOWCASE\]](/showcase/)\\n [\[FAQ\]](/faq/)\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n

\\n\\n

\\n 

# Filament richtig trocknen

\\n\\n\\n

Feuchtes Filament ist die häufigste unsichtbare Ursache für schlechte Drucke. Knistern, Blasen, rauhe Oberflächen und Stringing können alle auf Feuchtigkeit zurückgeführt werden — und sind mit richtigem Trocknen vollständig behebbar.

\\n\\n

## Wie wird Filament feucht?

\\n

Die meisten Filamente sind hygroskopisch — sie ziehen aktiv Feuchtigkeit aus der Luft. Schon nach wenigen Stunden offener Lagerung kann ein anfangs trockenes Filament Druckprobleme verursachen.

\\n
\\n 
* **PLA:** Mittlere Feuchtigkeitsaufnahme — nach 1–3 Tagen offen spürbar
\\n 
* **PETG:** Stärker hygroskopisch als PLA — nach 12–24 Stunden betroffen
\\n 
* **Nylon/PA:** Extrem hygroskopisch — schon nach 2–4 Stunden unbrauchbar
\\n 
* **TPU:** Mittel — nach 12–48 Stunden betroffen
\\n 
* **PVA:** Sehr stark — bereits nach 1 Stunde deutlich verschlechtert
\\n
\\n\\n

## Symptome nassen Filaments

\\n

| \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n |
| ----------------------------------------------- |

\\n\\n

## Trocknungsmethoden

\\n\\n

### Methode 1: Filament-Trockner (empfohlen)

\\n

Dedizierte Filament-Trockner (Sunlu S2, Creality Hyper Dryer, eSun eDryer) halten konstante Temperatur und Luftzirkulation — die beste Lösung.

\\n
\\n 
* Einfach Spule einlegen, Temperatur einstellen, Timer starten
\\n 
* Viele haben PTFE-Ausgang — direkt während des Drucks trocknen möglich
\\n 
* Preis: 25–60 € — lohnt sich bei regelmäßigem Druck
\\n
\\n\\n

### Methode 2: Backofen oder Dörrgerät

\\n

\\n **Achtung Backofen:**\\n  Nur Backöfen mit zuverlässiger Temperaturregelung unter 70 °C verwenden. PLA beginnt bei \~60 °C sich zu verformen. Temperatur vorher mit Thermometer messen!\\n

\\n
\\n 
* Spule auf Backrost legen (kein direktes Blech — Hitzestau)
\\n 
* Tür minimal geöffnet lassen (Zahnstocher) für Luftzirkulation
\\n 
* Dörrgerät mit Einlegeboden: oft besser kontrollierbar als Backofen
\\n
\\n\\n

### Trocknungstemperaturen und -zeiten

\\n

| \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n |
| ----------------------------------------------- |

\\n\\n

## Richtige Lagerung — Trocknen vermeiden

\\n
\\n 
* **Vakuumbeutel mit Silica-Gel:** Beste Langzeitlagerung — Filament bleibt monatelang trocken
\\n 
* **Trockenschrank / Dry Box:** Spule in luftdichter Box mit Silica-Gel — Humidity unter 15 % halten
\\n 
* **Hygrometer:** Kleines Gerät (3–8 €) zur Feuchtigkeitskontrolle in der Lagerbox
\\n 
* **Silica-Gel reaktivieren:** Im Backofen bei 120 °C für 2–3 h — wird blau → orange zeigt Sättigung
\\n 
* Offene Spulen nicht länger als nötig in der Luft lassen — direkt nach dem Druck einpacken
\\n
\\n\\n

## Während des Drucks trocknen

\\n

Mit einem Filament-Trockner mit PTFE-Ausgang kannst du das Filament direkt während des Drucks warm und trocken halten — ideal für feuchtigkeitssensible Materialien wie Nylon, TPU oder PVA bei längeren Drucken.

\\n
\\n 
* PTFE-Schlauch vom Trockner direkt zum Extruder führen
\\n 
* Trockner auf 5–10 °C unter Schmelzpunkt stellen
\\n 
* Bei sehr langen Drucken (8+ h) mit PA/PVA: unverzichtbar
\\n
\\n\\n

\\n **Schnelltest:**\\n  Filament 50 cm aus dem Extruder manuell durchdrücken — **hört man Knistern oder Poppen, ist das Filament nass**. Sofort trocknen. Bei frischer, neuer Spule sollte der Faden ohne jedes Geräusch fließen.\\n

\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n\\n\\n\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n
