---
title: "Brücken und Überhänge drucken"
slug: "bruecken-ueberhange-drucken"
category: "Grundlagen"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

\\n

\\n [\\n M0LZI\_3D\\n \[SYS\_BOOT v2.0\]\\n ](/)\\n 
\\n 
* [\[WISSEN\]](/wissen/)
\\n 
* [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)
\\n 
* [\[TOOLS\]](/resources/)
\\n 
* [\[MODELLE\]](/models/)
\\n 
* [\[NEWS\]](/news/)
\\n 
* [\[SHOWCASE\]](/showcase/)
\\n 
* [\[FAQ\]](/faq/)
\\n 
\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n \\n \\n \\n

\\n\\n

\\n [\[WISSEN\]](/wissen/)\\n [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)\\n [\[TOOLS\]](/resources/)\\n [\[MODELLE\]](/models/)\\n [\[NEWS\]](/news/)\\n [\[SHOWCASE\]](/showcase/)\\n [\[FAQ\]](/faq/)\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n

\\n\\n

\\n

\\n

# Brücken & Überhänge drucken

\\n

Brücken und steile Überhänge sind für viele Drucker eine Herausforderung. Mit den richtigen Slicer-Einstellungen und etwas Verständnis für die Physik druckst du auch komplexe Geometrien ohne Supports — oder mit minimalen Supports genau dort wo sie nötig sind.

\\n\\n

## Überhänge vs. Brücken — der Unterschied

\\n

\\n 

\\n 

#### Überhang (Overhang)

\\n 

Material hängt über eine darunter liegende Fläche hinaus. Winkel ab 45° wird schwierig. Düse druckt teilweise in die Luft.

\\n 

\\n 

\\n 

#### Brücke (Bridge)

\\n 

Material spannt komplett frei zwischen zwei Auflagepunkten. Kein Material darunter. Schwerkraft zieht Filament nach unten.

\\n 

\\n

\\n\\n

## Brücken-Einstellungen im Slicer

\\n

| \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n |
| ----------------------------------------------- |

\\n\\n

## Überhänge verbessern

\\n\\n

### Winkelgrenzwerte je nach Drucker

\\n
\\n 
* **0–45°:** Kein Problem, keine Unterstützung nötig
\\n 
* **45–60°:** Grenzbereich — gute Kühlung und Modell-Design hilft
\\n 
* **60–75°:** Meist Support nötig, oder Chamfer statt Überhang designen
\\n 
* **75–90°:** Horizontale Fläche — Bridge-Technik oder Support zwingend
\\n
\\n\\n

### Slicer-Optimierungen für Überhänge

\\n
\\n 
* **Overhang Speed** reduzieren (20–30 mm/s bei steilen Winkeln)
\\n 
* **Lüfter auf 100 %** ab einem bestimmten Überhangwinkel (in OrcaSlicer einstellbar)
\\n 
* **Adaptive Layer Height** nutzen: dünnere Layer bei Überhängen
\\n 
* **Perimeter-Reihenfolge:** Innen vor außen drucken lässt äußere Perimeter besser haften
\\n 
* **Modell drehen:** Oft kann man ein Modell so orientieren, dass Überhänge minimiert werden
\\n
\\n\\n

## Support-Strategie für Überhänge

\\n

\\n 

\\n 

#### Normal Support

\\n 

Gitterartig, einfach zu generieren. Schwer zu entfernen, hinterlässt Spuren. Gut für flache Überhänge.

\\n 

\\n 

\\n 

#### Tree / Organic Support

\\n 

Baumförmig, weniger Kontaktfläche. Leichter zu entfernen. Optimal für Figurinen und organische Modelle.

\\n 

\\n 

\\n 

#### Paint-on Support

\\n 

Manuell nur dort platzieren wo nötig. Aufwändiger, aber bestes Resultat bei komplexen Modellen.

\\n 

\\n 

\\n 

#### Kein Support (Redesign)

\\n 

Modell mit 45° Chamfer statt horizontaler Überhang. Oft die beste Lösung — kein Support, keine Spuren.

\\n 

\\n

\\n\\n

## Brücken-Länge und Materialeigenschaften

\\n

| \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n |
| --------------------------------------- |

\\n\\n

\\n **Profi-Tipp:**\\n  Wenn du die Wahl hast — **drehe das Modell** so, dass Bridges kurz und parallel zur X- oder Y-Achse verlaufen. Die meisten Drucker sind in einer Richtung steifer als in der anderen. Bei Core-XY (Bambu, Voron) spielt die Richtung weniger eine Rolle als bei kartesischen Druckern.\\n

\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n

\\n

\\n\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n
