---
title: "Verstopfte Düse: Diagnose & Reinigung"
slug: "verstopfte-duese-diagnose-reinigung"
category: "Fehlerbehebung"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

\\n

\\n [\\n M0LZI\_3D\\n \[SYS\_BOOT v2.0\]\\n ](/)\\n 
\\n 
* [\[WISSEN\]](/wissen/)
\\n 
* [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)
\\n 
* [\[TOOLS\]](/resources/)
\\n 
* [\[MODELLE\]](/models/)
\\n 
* [\[NEWS\]](/news/)
\\n 
* [\[SHOWCASE\]](/showcase/)
\\n 
* [\[FAQ\]](/faq/)
\\n 
\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n \\n \\n \\n

\\n\\n

\\n [\[WISSEN\]](/wissen/)\\n [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)\\n [\[TOOLS\]](/resources/)\\n [\[MODELLE\]](/models/)\\n [\[NEWS\]](/news/)\\n [\[SHOWCASE\]](/showcase/)\\n [\[FAQ\]](/faq/)\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n

\\n\\n

\\n

\\n\\n\\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n ✕\\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n Kalt-\\n Ziehen\\n → frei\\n \\n \\n Verstopfte Düse\\n Diagnose · Kalt-Ziehen · Atomar-Methode · Düse tauschen\\n FEHLERANALYSE GUIDE\\n\\n\\n

## Verstopfte Düse: Diagnose & Reinigung

\\n

Eine verstopfte Düse ist eine der häufigsten Ursachen für fehlgeschlagene Drucke — aber meistens lässt sie sich ohne Düsenwechsel beheben. Dieser Guide zeigt alle Methoden von einfach bis nuklear.

\\n\\n

### Symptome einer verstopften Düse

\\n
\\n 
* Unterextrusion: Dünne, lückenhafte Linien statt voller Bahnen
\\n 
* Extruder-Klicken: Stepper-Motor "skippt" — zu viel Gegendruck
\\n 
* Kein Filament-Austritt trotz laufendem Extruder
\\n 
* Unregelmäßige Stränge oder "Haarige" Oberfläche
\\n 
* Filament bricht während des Ladens ab
\\n
\\n\\n

### Methode 1: Kalt-Ziehen (Cold Pull)

\\n

Die schonendste und meist effektivste Methode. Entfernt Verbrennungsrückstände ohne Chemie.

\\n
\\n 
1. Düse auf Drucktemperatur aufheizen (z.B. 200°C für PLA)
\\n 
2. Filament manuell in die Düse drücken bis es austritt
\\n 
3. Temperatur auf 90°C (PLA) / 130°C (PETG) / 160°C (ABS) senken
\\n 
4. Bei dieser Temperatur das Filament mit einem kräftigen, gleichmäßigen Zug herausziehen
\\n 
5. Ende des Filaments prüfen: Ist es schwarz/dunkel oder hat eine Düsenform? → Verstopfung bestätigt
\\n 
6. 3–5× wiederholen bis das Filament sauber und heller herauskommt
\\n
\\n

**Tipp:** Nylon eignet sich ideal für Kalt-Ziehen — es haftet besonders gut an Rückständen.

\\n\\n

### Methode 2: Atomar-Methode (Atomic Pull)

\\n

Variante des Kalt-Ziehens mit präziser Temperatur-Kontrolle:

\\n
\\n 
1. Auf 250°C aufheizen (auch bei PLA — löst Verbrennungsrückstände besser)
\\n 
2. Filament einige Sekunden durchdrücken
\\n 
3. Temperatur auf 80–85°C senken, dann sofort mit max. Kraft herausziehen
\\n 
4. Das Filament sollte die exakte Form der Düsenbohrung haben
\\n 
5. Wiederholen bis kein schwarzes Material mehr sichtbar ist
\\n
\\n\\n

### Methode 3: Nadel / Drähten (Mechanisch)

\\n

Für hartnäckige Verstopfungen wenn Kalt-Ziehen nicht hilft:

\\n
\\n 
1. Düse auf Drucktemperatur aufheizen
\\n 
2. Eine dünne Nadel (0,3–0,4mm) vorsichtig von unten in die Düsenöffnung einführen
\\n 
3. Sanft auf und ab bewegen — Rückstand lösen
\\n 
4. Danach Kalt-Ziehen durchführen um Reste zu entfernen
\\n
\\n

**Achtung:** Zu viel Druck kann die Düse beschädigen. Nur bei aufgeheizter Düse!

\\n\\n

### Methode 4: Aceton-Bad (nur ABS-Rückstände)

\\n
\\n 
1. Düse vollständig abschrauben (aufgeheizt, dann abkühlen lassen)
\\n 
2. In Aceton einlegen — 30 Minuten bis mehrere Stunden
\\n 
3. Mit alter Zahnbürste reinigen
\\n 
4. Mit Druckluft ausblasen
\\n 
5. Wichtig: Nur für Messing-Düsen — keine Stahl-Düsen in Aceton!
\\n
\\n\\n

### Methode 5: Düse tauschen

\\n

Wenn alle Methoden scheitern oder die Düse durch Carbon-Filament, Metallic-Filament oder Übertemperatur beschädigt ist:

\\n

| \\n     | Düsentyp           | Für                     | Preis   | Lebensdauer |
| ------- | ------------------ | ----------------------- | ------- | ----------- |
| \\n \\n | Messing (Standard) | PLA, PETG, ABS          | 1–5€    | 100–500h    |
| \\n     | Gehärteter Stahl   | CF, GF, Abrasive        | 8–20€   | 500–2000h   |
| \\n     | Edelstahl          | Lebensmittel, Food-Safe | 10–25€  | 200–800h    |
| \\n     | Ruby-Tip           | Alles, sehr abrasiv     | 40–100€ | 5000h+      |
| \\n     | CHT (High-Flow)    | Hochgeschwindigkeit     | 15–40€  | 500–1500h   |
| \\n \\n |                    |                         |         |             |

\\n\\n

### Düse wechseln — Schritt für Schritt

\\n
\\n 
1. Düse auf 200–220°C aufheizen (nie kalt wechseln — Gewinde klebt!)
\\n 
2. Filament entladen
\\n 
3. Heizblock mit Schraubenschlüssel fixieren (nicht verdrehen!)
\\n 
4. Düse mit Düsenschlüssel gegenuhrzeigersinnig herausdrehen
\\n 
5. Neue Düse eindrehen — fest, aber nicht übermäßig anziehen
\\n 
6. Z-Offset neu kalibrieren nach dem Wechsel
\\n
\\n\\n

### Vorbeugen — so verstopft die Düse seltener

\\n
\\n 
* Filament trocknen vor dem Druck — Feuchtigkeit verbrennt in der Düse
\\n 
* Drucktemperatur nicht dauerhaft zu hoch setzen — Filament verbrennt
\\n 
* Beim Materialwechsel immer purgen: PETG nach PLA mit 250°C-Purge
\\n 
* Abrasive Filamente (CF, GF) nur mit gehärtetem Stahl drucken
\\n 
* Drucker nicht mit eingespanntem Filament stehen lassen (Hitzeschleicher)
\\n
\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n

\\n\\n

\\n\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n
