---
title: "Infill: Muster, Dichte und Wandstärke"
slug: "infill-muster-dichte-wandstaerke"
category: "Grundlagen"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

\\n

\\n [\\n M0LZI\_3D\\n \[SYS\_BOOT v2.0\]\\n ](/)\\n 
\\n 
* [\[WISSEN\]](/wissen/)
\\n 
* [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)
\\n 
* [\[TOOLS\]](/resources/)
\\n 
* [\[MODELLE\]](/models/)
\\n 
* [\[NEWS\]](/news/)
\\n 
* [\[SHOWCASE\]](/showcase/)
\\n 
* [\[FAQ\]](/faq/)
\\n 
\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n \\n \\n \\n

\\n\\n

\\n [\[WISSEN\]](/wissen/)\\n [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)\\n [\[TOOLS\]](/resources/)\\n [\[MODELLE\]](/models/)\\n [\[NEWS\]](/news/)\\n [\[SHOWCASE\]](/showcase/)\\n [\[FAQ\]](/faq/)\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n

\\n\\n

\\n

\\n

# Infill: Muster, Dichte & Wandstärke

\\n

Das richtige Infill-Muster und die passende Wandstärke sind entscheidend für Festigkeit, Druckzeit und Materialverbrauch. Dieser Guide erklärt alle gängigen Muster und wann du welche Einstellungen wählen solltest.

\\n\\n

## Infill-Dichte: Wann wie viel?

\\n

| \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n |
| ----------------------------------------------- |

\\n\\n

Wichtig: Mehr Infill bedeutet nicht immer mehr Festigkeit. Oberhalb von 40 % bringen mehr Perimeter (Wandstärken) oft mehr als mehr Infill.

\\n\\n

## Infill-Muster im Vergleich

\\n\\n

### Grid / Lines — Schnell, Standard

\\n
\\n 
* Einfaches Gitter oder parallele Linien
\\n 
* Schnell zu drucken, gute Top-Layer-Unterstützung
\\n 
* Nicht isotrop — unterschiedliche Festigkeit in X/Y vs. Z
\\n 
* Ideal für Dekor, Prototypen, schnelle Drucke
\\n
\\n\\n

### Gyroid — 3D-isotrop, empfohlen für Funktionsteile

\\n
\\n 
* Gleichmäßige Festigkeit in alle 3 Richtungen
\\n 
* Flexible Absorption von Kräften (gut für schlagzähe Teile)
\\n 
* Etwas langsamer als Grid, aber bei gleicher Dichte fester
\\n 
* Empfehlung: ab 15 % Dichte für alle Funktionsteile
\\n
\\n\\n

### Honeycomb / Cubic — Stabil und kompressionsresistent

\\n
\\n 
* Hexagonale oder kubische Zellstruktur
\\n 
* Sehr gut bei Druckbelastung (Kompression)
\\n 
* Cubic: gut für Allround-Funktionsteile (ähnlich Gyroid)
\\n 
* Honeycomb: klassisch gut, aber Gyroid in modernen Slicern meist besser
\\n
\\n\\n

### Lightning / Adaptive — Schnell für Top-Layer-Unterstützung

\\n
\\n 
* Minimales Infill nur wo Top-Layer Unterstützung brauchen
\\n 
* Keine Festigkeit — nur für Dekorteile oder Prototypen
\\n 
* Spart bis zu 50 % Material gegenüber 15 % Grid
\\n 
* OrcaSlicer, Cura, PrusaSlicer: Lightning / Adaptive Cubic verfügbar
\\n
\\n\\n

## Wandstärke: oft wichtiger als Infill

\\n

Die Wandstärke (Perimeter-Anzahl) hat bei den meisten Alltagsteilen mehr Einfluss auf die Festigkeit als die Infill-Dichte.

\\n\\n

| \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n |
| ------------------------------------------- |

\\n\\n

## Top/Bottom Layer Anzahl

\\n
\\n 
* **Standard:** 4–5 Layer (0.2 mm Schichtdicke = 0.8–1.0 mm)
\\n 
* **Optisch hochwertig:** 6–8 Layer für glattere Oberfläche
\\n 
* Faustregel: Top-Layer-Höhe ≥ 0.75 mm (bei 0.2 mm → min. 4 Layer)
\\n 
* Bei geringem Infill (<15 %) mehr Top-Layer nötig um Löcher zu schließen
\\n
\\n\\n

## Empfehlungen nach Anwendungsfall

\\n

\\n 

\\n 

#### Schneller Prototyp

\\n 

15 % Lightning, 2 Perimeter, 3 Top/Bottom — minimale Zeit, ausreichende Form

\\n 

\\n 

\\n 

#### Alltagshalter

\\n 

20 % Gyroid, 3–4 Perimeter, 5 Top/Bottom — gute Balance aus Zeit und Festigkeit

\\n 

\\n 

\\n 

#### Belastetes Funktionsteil

\\n 

40 % Gyroid/Cubic, 5–6 Perimeter, 6 Top/Bottom — hohe Festigkeit

\\n 

\\n 

\\n 

#### Optik-Druck

\\n 

10 % Grid, 4 Perimeter, 8 Top/Bottom — glatte Oberfläche, gute Stabilität

\\n 

\\n

\\n\\n

\\n **Faustregel:**\\n  Für maximale Festigkeit bei minimalem Gewicht gilt: **mehr Perimeter schlägt mehr Infill**. Erhöhe zuerst die Wandstärke auf 4–5, bevor du Infill über 30 % hebst. Die Wände tragen die meiste Last — das Infill unterstützt nur die Flächen.\\n

\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n

\\n

\\n\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n
