---
title: "3D-Drucke nachbearbeiten: Schleifen, Glätten & Lackieren"
slug: "3d-drucke-nachbearbeiten"
category: "Grundlagen"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

\\n

\\n [\\n M0LZI\_3D\\n \[SYS\_BOOT v2.0\]\\n ](/)\\n 
\\n 
* [\[WISSEN\]](/wissen/)
\\n 
* [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)
\\n 
* [\[TOOLS\]](/resources/)
\\n 
* [\[MODELLE\]](/models/)
\\n 
* [\[NEWS\]](/news/)
\\n 
* [\[SHOWCASE\]](/showcase/)
\\n 
* [\[FAQ\]](/faq/)
\\n 
\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n \\n \\n \\n

\\n\\n

\\n [\[WISSEN\]](/wissen/)\\n [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)\\n [\[TOOLS\]](/resources/)\\n [\[MODELLE\]](/models/)\\n [\[NEWS\]](/news/)\\n [\[SHOWCASE\]](/showcase/)\\n [\[FAQ\]](/faq/)\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n

\\n\\n

\\n

\\n\\n\\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n \\n Primer\\n \\n \\n Farbe\\n \\n \\n Klarlack\\n \\n →\\n \\n \\n Fertig\\n \\n Nachbearbeitung\\n Schleifen · Glätten · Grundieren · Lackieren\\n EINSTEIGER GUIDE\\n\\n\\n

## 3D-Drucke nachbearbeiten: Schleifen, Glätten & Lackieren

\\n

Ein frischer 3D-Druck sieht selten aus wie das fertige Produkt — Schichtlinien, Support-Reste und raue Oberflächen sind normal. Mit den richtigen Nachbearbeitungsschritten wird aus einem Rohling ein professionelles Endprodukt.

\\n\\n

### Schritt 1: Support entfernen & reinigen

\\n
\\n 
* **Supportzange / Seitenschneider:** Support an der Basis abkneifen, nicht reißen
\\n 
* **Skalpell / Cuttermesser:** Reste vorsichtig abschaben
\\n 
* **Heißluftpistole (60–80°C):** Warpende Bereiche kurz erwärmen und flach drücken
\\n 
* Danach mit Druckluft oder Pinsel säubern
\\n
\\n\\n

### Schritt 2: Schleifen

\\n

Schleifen entfernt Schichtlinien und glättet Support-Abdrücke. Immer nass schleifen für besseres Ergebnis und weniger Feinstaub.

\\n

| \\n     | Schleifpapier | Zweck                       | Technik                |
| ------- | ------------- | --------------------------- | ---------------------- |
| \\n \\n | P80–P120      | Grobe Stufen, Support-Reste | Trocken, kreisförmig   |
| \\n     | P180–P240     | Schichtlinien egalisieren   | Nass, in Druckrichtung |
| \\n     | P400–P600     | Oberfläche glätten          | Nass, sanft            |
| \\n     | P800–P1200    | Hochglanz vorbereiten       | Nass, sehr sanft       |
| \\n     | P2000+        | Spiegelglanz                | Nass + Polierpaste     |
| \\n \\n |               |                             |                        |

\\n

**Tipp:** Schleifklotz verwenden — verhindert ungleichmäßigen Druck der Finger.

\\n\\n

### Schritt 3: Chemisches Glätten (materialabhängig)

\\n

| \\n     | Material    | Methode                | Mittel                      | Sicherheit                   |
| ------- | ----------- | ---------------------- | --------------------------- | ---------------------------- |
| \\n \\n | ABS         | Aceton-Dampf           | Aceton (Nagellackentferner) | Lüftung! Feuergefährlich     |
| \\n     | PLA         | XTC-3D Epoxid          | Smooth-On XTC-3D            | Handschuhe, gut lüften       |
| \\n     | PLA         | Polyurethan-Lack       | Klarlack-Spray              | Handschuhe, Atemschutz       |
| \\n     | PETG        | Schleifen empfohlen    | Kein gutes Lösemittel       | —                            |
| \\n     | Resin (SLA) | IPA-Bad + UV-Aushärten | Isopropylalkohol 99%        | Handschuhe, kein Hautkontakt |
| \\n \\n |             |                        |                             |                              |

\\n\\n

### Schritt 4: Grundierung (Primer)

\\n

Primer füllt kleine Kratzer, sorgt für gleichmäßigen Farbuntergrund und verbessert Haftung drastisch. Unverzichtbar vor dem Lackieren.

\\n
\\n 
* **Filler-Primer (Füll-Grundierung):** Füllt Schichtlinien teilweise aus — 2–3 Schichten, trocknen lassen, schleifen (P400)
\\n 
* **Empfehlung:** Montana Primer, Tamiya Surface Primer oder Rust-Oleum Filler Primer
\\n 
* **Abstand:** 20–25cm, dünne gleichmäßige Schichten, nicht nass-in-nass
\\n 
* **Trockenzeit:** Mindestens 30 Minuten zwischen Schichten, 2h vor Schleifen
\\n
\\n\\n

### Schritt 5: Lackieren

\\n

| \\n     | Lackmethode        | Ergebnis                          | Aufwand | Kosten        |
| ------- | ------------------ | --------------------------------- | ------- | ------------- |
| \\n \\n | Sprühdose (Acryl)  | Gut, gleichmäßig                  | Niedrig | 5–10€         |
| \\n     | Airbrush           | Professionell, Gradienten möglich | Hoch    | 50–200€ Setup |
| \\n     | Pinsel (Modellbau) | Detailarbeit, Washing             | Mittel  | 10–30€        |
| \\n     | Dip / Washing      | Tiefenwirkung, Texturen           | Mittel  | 10–20€        |
| \\n \\n |                    |                                   |         |               |

\\n
\\n 
* **Sprühdosen-Technik:** Immer bewegen beim Sprühen, nie stehend halten
\\n 
* **Mehrere dünne Schichten** statt einer dicken (verhindert Läufer)
\\n 
* **Zwischen Schichten:** P800 nass schleifen für glatteres Ergebnis
\\n
\\n\\n

### Schritt 6: Versiegeln

\\n
\\n 
* **Matter Klarlack:** Schützt Farbe, reduziert Fingerabdrücke
\\n 
* **Glänzender Klarlack:** Hochglanz, besonders schön auf dunklen Farben
\\n 
* **Satin-Klarlack:** Mittelweg — natürlich wirkend
\\n 
* Empfehlung: Vallejo Matte Varnish, Tamiya Clear oder Rust-Oleum Crystal Clear
\\n
\\n\\n

### Schnell-Referenz: Welche Methode für welches Ziel?

\\n

| \\n     | Ziel                              | Methode                                  | Zeit     |
| ------- | --------------------------------- | ---------------------------------------- | -------- |
| \\n \\n | Funktionsbauteil (nicht sichtbar) | Kein Finish nötig                        | 0 min    |
| \\n     | Ordentliches Aussehen             | P240 schleifen + Primer-Spray            | 1–2h     |
| \\n     | Bemalt / Lackiert                 | Schleifen + Primer + 2x Farbe + Klarlack | 4–8h     |
| \\n     | Ausstellung / Verkauf             | Vollständiges Finish mit Airbrush        | 1–3 Tage |
| \\n \\n |                                   |                                          |          |

\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n

\\n

\\n\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n
