---
title: "Temperaturturm auswerten"
slug: "temperaturturm-kalibrieren"
category: "Kalibrierung"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

# Temperaturturm auswerten

Der Temperaturturm ist der schnellste Weg, die optimale Drucktemperatur für ein neues Filament zu finden. In 20 Minuten weißt du, bei welcher Temperatur dein Filament sein Bestes zeigt — ohne Rätselraten.

\

## Was ist ein Temperaturturm?

Ein Temperaturturm ist ein einzelnes Testobjekt, das in mehreren Stufen gedruckt wird. Bei jeder Stufe senkt der Drucker die Temperatur automatisch — so kannst du alle relevanten Temperaturen in einem einzigen Druck vergleichen.

* Typisch: 8–10 Etagen, je 5–10 °C Unterschied
* Startet meist bei 230 °C, endet bei 180 °C (PLA)
* Jede Etage testet gleichzeitig: Bridging, Überhänge, Details, Stringlng
* Ergebnis: Die beste Temperatur für _dein_ Filament aus _deinem_ Drucker
\

## Schritt 1: Turm-Modell holen

* **OrcaSlicer:** Calibration → Temperature Tower — direkt eingebaut, keine Datei nötig
* **Bambu Studio:** Calibration → Filament Calibration → Temperature
* **PrusaSlicer / Cura:** Modell von Printables herunterladen (z.B. „Smart Temperature Tower")
\

## Schritt 2: Temperatur-Skript einstellen

Bei OrcaSlicer/Bambu Studio passiert das automatisch. Für PrusaSlicer und Cura muss ein G-Code-Skript die Temperatur pro Layer wechseln.

\

### PrusaSlicer — Custom G-Code

Unter _Filament Settings → Custom G-Code → Layer Change G-Code_ eintragen:

{if layer\_z < 2}M104 S230{endif}  
{if layer\_z >= 2 and layer\_z < 6}M104 S225{endif}  
{if layer\_z >= 6 and layer\_z < 10}M104 S220{endif}  
{if layer\_z >= 10 and layer\_z < 14}M104 S215{endif}  
{if layer\_z >= 14 and layer\_z < 18}M104 S210{endif}  
{if layer\_z >= 18 and layer\_z < 22}M104 S205{endif}  
{if layer\_z >= 22 and layer\_z < 26}M104 S200{endif}  
{if layer\_z >= 26}M104 S195{endif}

Werte anpassen: Höhenwerte (2, 6, 10…) abhängig vom Turmmodell — die Z-Höhe je Etage steht im Modell-Download.

\

## Schritt 3: Turm auswerten

Nach dem Druck jede Etage systematisch bewerten:

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| ------------------------------------------- |

\

## Richtwerte nach Material

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| --------------------------------------- |

\

## Häufige Fehler

* **Turm dreht sich:** Kühlung zu hoch → Turm „druckt sich selbst zu schnell ab", untere Layer noch warm. Lüfter auf 80 % für ersten Etagen reduzieren
* **Keine sichtbare Verbesserung zwischen Etagen:** Temperaturschritte zu klein (2–3 °C). Nutze 5–10 °C Schritte
* **Erste Etage hält nicht:** Bett-Temperatur prüfen, nicht Düse
* **Ergebnis schwankt je nach Filament-Farbe:** Normal — Pigmente beeinflussen Viskosität. Jede Farbe separat testen
\

**Workflow:**\  Temperaturturm immer **vor** Flow-Rate und Retraction kalibrieren. Alle anderen Parameter hängen von der richtigen Temperatur ab — falsche Temperatur macht jeden anderen Kalibrierversuch unzuverlässig.
