---
title: "Nylon (PA6 / PA12): Zähigkeit und Temperaturbeständigkeit"
slug: "nylon-pa-filament-drucken"
category: "Materialien"
difficulty: "experte"
excerpt: ""
---

## Nylon (PA6 / PA12): Zähigkeit meets Temperaturbestandigkeit

Nylon gehört zu den leistungsfähigsten FDM-Materialien: extrem zäh, schlagfest, temperaturbeständig bis 180°C und chemikalienresistent. Der Haken: Nylon ist hygroskopischer als jedes andere gängige Filament.

\

### PA-Varianten im Vergleich

| \     | Material               | Schmelzpunkt | Wasseraufnahme     | Eigenschaften                          |
| ------- | ---------------------- | ------------ | ------------------ | -------------------------------------- |
| \ \ | PA6 (Nylon 6)          | 220°C        | Sehr hoch (\~3,5%) | Günstig, zäh, gute Schichthaftung      |
| \     | PA12 (Nylon 12)        | 178°C        | Niedrig (\~0,25%)  | Maßhaltig, leichter zu drucken, teurer |
| \     | PA6-CF                 | 240–260°C    | Mittel             | Verstärkt, sehr steif, Highend         |
| \     | Nylon Bridge (Taulman) | 235°C        | Mittel             | Einsteigerfreundlichstes Nylon         |
| \ \ |                        |              |                    |                                        |

\

### Das Feuchteproblem

PA6 kann bis zu **3,5% seines Gewichts** Wasser aufnehmen. Bereits 2–3h in normaler Raumluft genügen für sichtbare Qualitätseinbußen: Knistern beim Drucken, blasige Oberflächen, schlechte Schichthaftung.

| \     | Zustand                   | Merkmal                           | Lösung                 |
| ------- | ------------------------- | --------------------------------- | ---------------------- |
| \ \ | Frisch getrocknet         | Leise, gleichmäßiger Strang       | Optimal                |
| \     | Leicht feucht (2–4h Luft) | Gelegentliches Knistern           | 4–6h bei 80°C trocknen |
| \     | Stark feucht (Tage)       | Dauerhaftes Knistern, Dampfblasen | 12h+ bei 80°C trocknen |
| \ \ |                           |                                   |                        |

\

### Druckparameter

| \     | Parameter            | PA6                 | PA12      | Nylon Bridge  |
| ------- | -------------------- | ------------------- | --------- | ------------- |
| \ \ | Drucktemperatur      | 240–260°C           | 220–240°C | 230–245°C     |
| \     | Bett-Temperatur      | 70–90°C             | 60–80°C   | 55–70°C       |
| \     | Bett-Oberfläche      | PEI + Klebestift    | PEI       | PEI oder Glas |
| \     | Enclosure            | Notwendig (50–60°C) | Empfohlen | Optional      |
| \     | Druckgeschwindigkeit | 30–50mm/s           | 40–60mm/s | 40–60mm/s     |
| \     | Kühlung              | 0–10%               | 0–20%     | 10–30%        |
| \ \ |                      |                     |           |               |

\

### Warping bekämpfen

1. **Enclosure schließen:** Luftzug ist der Hauptfeind. 50–60°C Enclosure-Temperatur
2. **Bett-Haftung maximieren:** PEI + Klebestift + 80–90°C
3. **Erste Schicht dicker:** 0,3mm, langsamerer Druck (15mm/s)
4. **Brim hinzufügen:** 5–10mm Brim an Ecken
5. **Kühlung aus:** Lüfter 0% für PA6
\

### Wann Nylon wählen?

| \     | Anwendung                           | Empfehlung                                  |
| ------- | ----------------------------------- | ------------------------------------------- |
| \ \ | Zahnräder, Lager, Scharniere, Clips | PA6 oder PA12 — deutlich zäher als PLA/PETG |
| \     | Schlagfeste Gehäuse                 | PA6 — federt statt zu reißen                |
| \     | Hochtemperatur bis 180°C            | PA6-HT oder PA-CF                           |
| \     | Gewindeschneiden direkt im Teil     | Nylon nimmt Gewinde besser als PLA          |
| \     | Maßgenaue Passteile                 | ❌ Feuchte lässt quellen — PA12 bevorzugen   |
| \ \ |                                     |                                             |

\

### Nachbearbeitung

| \     | Eigenschaft               | Bewertung       | Hinweis                                 |
| ------- | ------------------------- | --------------- | --------------------------------------- |
| \ \ | Schleifen                 | ✓ Sehr gut      | Feines Schleifpapier, Staubschutz P2    |
| \     | Bohren / Gewindeschneiden | ✓ Ausgezeichnet | Beste FDM-Material für Gewindeinserts   |
| \     | Kleben                    | ⚠ Schwierig     | CA-Kleber geht, Epoxy besser            |
| \     | Lackieren                 | ⚠ Vorbehandlung | Primer nötig, sonst hält Farbe schlecht |
| \     | Chemikalienresistenz      | ✓ Gut           | Benzin, Öle, viele Lösungsmittel OK     |
| \ \ |                           |                 |                                         |

\
