---
title: "Resin-Druck: SLA & MSLA Grundlagen"
slug: "resin-druck-grundlagen"
category: "Materialien"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

## Resin-Druck: SLA & MSLA Grundlagen

Resin-Drucker (SLA/MSLA) arbeiten komplett anders als FDM-Drucker — statt Filament wird flüssiges Kunstharz schichtweise per UV-Licht ausgehärtet. Das Ergebnis: glattere Oberflächen, feinere Details, aber auch mehr Nachbearbeitung und Sicherheitsaufwand.

\

### FDM vs. Resin — der direkte Vergleich

| \     | Merkmal             | FDM                           | Resin (MSLA)                  |
| ------- | ------------------- | ----------------------------- | ----------------------------- |
| \ \ | Detailgrad          | Mittel (0,1–0,4mm Schicht)    | Sehr hoch (0,01–0,05mm)       |
| \     | Oberfläche          | Schichtlinien sichtbar        | Fast glatt, kaum Linien       |
| \     | Druckgröße          | Groß möglich (200–400mm)      | Klein–Mittel (130–200mm)      |
| \     | Material            | Filament-Rollen               | Flüssiges Resin in Flasche    |
| \     | Nachbearbeitung     | Minimal                       | Waschen + UV-Aushärten nötig  |
| \     | Geruch / Sicherheit | Niedrig                       | Hoch — Handschuhe, Lüftung    |
| \     | Kosten Drucker      | Ab 200€                       | Ab 180€ (Bambu / Elegoo)      |
| \     | Kosten Material     | 15–30€/kg Filament            | 20–50€/kg Resin               |
| \     | Ideal für           | Funktionsteile, große Objekte | Figuren, Schmuck, Zahntechnik |
| \ \ |                     |                               |                               |

\

### Technologien: SLA, DLP, MSLA

| \     | Typ                            | Lichtquelle         | Drucker                   | Eigenschaft                          |
| ------- | ------------------------------ | ------------------- | ------------------------- | ------------------------------------ |
| \ \ | SLA (Stereolithographie)       | Laser               | Formlabs Form 3+          | Präziseste Methode, teuerste Drucker |
| \     | DLP (Digital Light Processing) | Projektor           | Anycubic Photon           | Schnell, gleichmäßige Auflösung      |
| \     | MSLA / LCD                     | UV-LCD + LED-Matrix | Elegoo Saturn, Bambu Labs | Günstigste Option, sehr verbreitet   |
| \ \ |                                |                     |                           |                                      |

\

### Beliebte Einsteiger-Drucker 2026

| \     | Drucker                  | Bauraum       | Auflösung | Preis  |
| ------- | ------------------------ | ------------- | --------- | ------ |
| \ \ | Elegoo Saturn 4 Ultra    | 218×123×260mm | 12K       | \~350€ |
| \     | Bambu Labs Resin         | 180×120×200mm | 14K       | \~400€ |
| \     | Anycubic Photon Mono M5s | 200×122×200mm | 12K       | \~300€ |
| \     | Elegoo Mars 5 Ultra      | 143×90×165mm  | 12K       | \~200€ |
| \ \ |                          |               |           |        |

\

### Workflow: Vom Modell zum fertigen Druck

1. **Slicen** — Chitubox, Lychee Slicer oder Bambu Studio für Resin:  
  * Supports hinzufügen (kritisch — hängende Teile brauchen Support)  
  * Druckparameter: Schichtdicke (0,05mm Standard), Belichtungszeit  
  * Anti-Aliasing aktivieren für glattere Kanten  
2. **Drucken** — Resin-Tank befüllen, Bauplattform kalibrieren, starten
3. **Waschen** — IPA 99% oder Wash&Cure-Station: 3–5 Minuten waschen um nicht ausgehärtetes Resin zu entfernen
4. **UV-Aushärten** — UV-Cure-Station oder Sonnenlicht: 2–5 Minuten je Seite. _Nicht überkuren — spröde!_
5. **Support entfernen** — nach dem Aushärten mit Zange/Cutter abzwicken
6. **Optional: Grundieren & Lackieren**
\

### Sicherheit — unverzichtbar

* **Nitril-Handschuhe** immer beim Umgang mit flüssigem Resin — hautreizend, allergisierend
* **Lüftung** — Resin-Dämpfe sind gesundheitsschädlich, niemals in geschlossenem Raum ohne Luftzufuhr drucken
* **Entsorgung** — flüssiges Resin niemals in den Abfluss! Aushärten unter UV, dann Hausmüll
* **IPA-Entsorgung** — verbrauchtes IPA als Sondermüll (enthält unausgehärtetes Resin)
* Aktivkohlefilter im Drucker oder externe Abluft empfohlen
\

### Resin-Typen

| \     | Typ                       | Eigenschaften                    | Ideal für                  |
| ------- | ------------------------- | -------------------------------- | -------------------------- |
| \ \ | Standard Resin            | Günstig, spröde                  | Figuren, Prototypen        |
| \     | ABS-Like Resin            | Zäher, weniger spröde            | Funktionsteile             |
| \     | Water-Washable Resin      | Mit Wasser waschbar, kein IPA    | Einsteiger, weniger Chemie |
| \     | Tough / Engineering Resin | Sehr stabil, teuer               | Belastete Bauteile         |
| \     | Flexible Resin            | Gummiartig                       | Dichtungen, weiche Griffe  |
| \     | 8K/12K Resin              | Optimiert für Hochauflösungs-LCD | Figuren, Schmuck           |
| \ \ |                           |                                  |                            |
