---
title: "Druckbett leveln und Z-Offset"
slug: "druckbett-leveln-z-offset"
category: "Kalibrierung"
difficulty: "einsteiger"
excerpt: ""
---

# Druckbett leveln & Z-Offset

Eine perfekt kalibrierte erste Schicht ist die Grundlage für jeden guten Druck. Egal ob manuell, mit BLTouch oder automatischem Leveling — dieser Guide erklärt alle Methoden und häufige Fehler.

\

## Warum ist Bed Leveling so wichtig?

* Erste Schicht zu weit weg → kein Halt, Warping, Spaghetti-Druck
* Erste Schicht zu nah → Düse kratzt Bett, Verstopfer, Düsenschaden
* Ungleichmäßiges Bett → eine Ecke haftet, andere nicht
* Ziel: Erster Layer gleichmäßig „gequetscht" — 75–80 % der Layer-Höhe
\

## Methoden im Überblick

#### Manuell (4-Punkt)

Klassisch mit Papier-Methode. Günstig, keine Hardware nötig. Braucht Übung, nach Erschütterung wiederholen.

#### BLTouch / CR Touch

Automatisches Mesh-Leveling. Misst 16–25 Punkte, kompensiert Unebenheiten in Echtzeit. Empfehlung für alle.

#### Induktiv / PEI-Sensor

Bei Bambu, Prusa MK4, Voron — voll automatisch, kein manuelles Eingreifen nötig.

\

## Manuelles Leveling — Papier-Methode

1. Drucker aufheizen (Bett + Düse auf Drucktemperatur)
2. Home XYZ — Düse in Home-Position fahren
3. Z-Offset auf 0 setzen (oder Papier-Methode direkt nutzen)
4. Blatt Papier (80 g/m²) unter die Düse schieben
5. Rändelschraube drehen: Papier soll sich mit leichtem Widerstand bewegen — nicht klemmen, nicht lose
6. Alle 4 Ecken und die Mitte so einstellen
7. Runde wiederholen bis alle Punkte gleich sind
\

**Papier-Methode — Feedback:**  
• **Zu nah:** Papier klemmt, lässt sich nicht bewegen  
• **Zu weit:** Papier gleitet ohne jeglichen Widerstand  
• **Optimal:** Papier zieht mit spürbarem, aber nicht starkem Widerstand

\

## BLTouch / CR Touch einrichten

### Marlin (Ender, CR-10 etc.)

1. BLTouch per 5-Pin-Kabel an Mainboard anschließen (Pinbelegung je nach Board)
2. In Marlin-Firmware: **AUTO\_BED\_LEVELING\_BILINEAR** aktivieren
3. Mesh-Größe einstellen (empfohlen: 5×5 = 25 Punkte)
4. Probe-Offset (X/Y/Z) zur Düse eintragen
5. Nach Flash: **G28** → **G29** (Mesh messen)
6. Mesh speichern: **M500**
7. In Start-G-Code: **M420 S1** zum Mesh laden
\

### Klipper (BLTouch)

\[bltouch\]  
sensor\_pin: ^PC14  
control\_pin: PA1  
x\_offset: -44  
y\_offset: -8  
z\_offset: 2.5  
  
\[bed\_mesh\]  
speed: 120  
mesh\_min: 15, 15  
mesh\_max: 190, 190  
probe\_count: 5, 5  
algorithm: bicubic

Messung starten: **BED\_MESH\_CALIBRATE** in der Console. Profil speichern: **BED\_MESH\_PROFILE SAVE=default**

\

## Z-Offset kalibrieren

Der Z-Offset ist der Abstand zwischen dem Nullpunkt des Sensors und der tatsächlichen Bettoberfläche. Er muss für jeden Drucker/Bett-Typ eingestellt werden.

\

### Klipper — Paper Test Methode

1. **G28** — Home alle Achsen
2. **PROBE\_CALIBRATE** — Klipper fährt zur Probe-Position
3. Mit **TESTZ Z=-0.1** schrittweise absenken bis Papier-Methode greift
4. **ACCEPT** — Wert bestätigen
5. **SAVE\_CONFIG** — in printer.cfg speichern
\

### Marlin — Baby Stepping

* Während des ersten Layers: Z-Offset per Display in 0.05 mm Schritten anpassen
* Speichern: **M851 Z\[wert\]** → **M500**
* Bambu/OrcaSlicer: Calibration → First Layer Calibration
\

## Erste Schicht bewerten

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| ------------------------------------------- |

\

**Goldene Regel:**\  Levele bei **Betriebstemperatur** — kaltes Bett verzieht sich beim Aufheizen und macht manuelle Kalibrierung zunichte. Bei PEI-Betten: nach Reinigung mit IPA immer neu kalibrieren.
