---
title: "FAQ"
slug: "faq"
category: "Allgemein"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

# FREQUENTLY  
ASKED.

Antworten auf die häufigsten Fragen rund um 3D-Druck, Filament und Community.

\

\\ \ 

EINSTEIGER\_FRAGEN

\\ 

\ \[Q\]Welches Filament für Anfänger?\ +\ \ 

**PLA** ist der beste Einstieg — einfach zu drucken, verzeiht Fehler, keine gefährlichen Dämpfe. Empfehlungen: Bambu PLA Basic, Prusament PLA, eSUN PLA+.\ 

\\ 

\ \[Q\]Warum haftet mein Druck nicht am Bett?\ +\ \ 

Ursachen: falscher Z-Offset, kaltes Bett, verschmutztes Bett oder zu wenig First-Layer-Breite.  
[\[GUIDE: ERSTE\_SCHICHT →\]](/erste-schicht-kalibrieren/)\ 

\\ 

\ \[Q\]Was ist Stringing und wie behebe ich es?\ +\ \ 

Stringing = dünne Fäden beim Travel-Move. Lösung: höhere Retraction, niedrigere Temperatur, schnellere Travel-Speed.  
[\[GUIDE: STRINGING\_FIX →\]](/stringing-reduzieren/)\ 

\\ 

\ \[Q\]Welchen 3D-Drucker soll ich kaufen?\ +\ \ 

Für Einsteiger 2026: **Bambu Lab A1 Mini** (einfach, schnell, zuverlässig) oder **Creality Ender 3 V3 KE** (günstiger Einstieg).  
[\[GUIDE: KAUFBERATUNG\_2026 →\]](/drucker-kaufberatung-2026/)\ 

\\ \ 

MATERIALIEN

\\ 

\ \[Q\]PETG oder PLA — was soll ich nehmen?\ +\ \ 

**PLA** für Deko & Prototypen. **PETG** für Outdoor, Schrauben-Verbindungen, wasserführende Teile. PETG ist etwas anspruchsvoller (110°C Bett, mehr Retraktion).\ 

\\ 

\ \[Q\]Muss ich Filament trocknen?\ +\ \ 

PLA kann bei längerer Lagerung feucht werden. PETG, TPU, Nylon — definitiv trocknen. Anzeichen: Knistern, Blasen, raue Oberflächen.  
[\[GUIDE: FILAMENT\_TROCKNEN →\]](/filament-trocknen/)\ 

\\ 

\ \[Q\]Kann ich TPU mit jedem Drucker drucken?\ +\ \ 

TPU benötigt einen **Direct-Drive-Extruder** (kein Bowden). Geschwindigkeit: max. 25-30 mm/s. Bambu Lab Drucker unterstützen TPU nativ.  
[\[GUIDE: TPU\_DRUCKEN →\]](/tpu-drucken/)\ 

\\ \ 

SLICER\_&\_SOFTWARE

\\ 

\ \[Q\]Welchen Slicer soll ich nutzen?\ +\ \ 

**Bambu Studio** für Bambu-Drucker (beste Integration). **PrusaSlicer** für alle anderen (professionell, kostenlos). **Orca Slicer** für fortgeschrittene Kalibrierung.\ 

\\ 

\ \[Q\]Was sind gute Einstellungen für den ersten Layer?\ +\ \ 

First Layer Höhe: 0.2mm, Geschwindigkeit: 20-25 mm/s, Breite: 120% der Nozzle. Z-Offset korrekt kalibrieren ist entscheidend.  
[\[GUIDE: ERSTE\_SCHICHT →\]](/erste-schicht-kalibrieren/)\ 

\\ \ 

COMMUNITY\_&\_SUPPORT

\\ 

\ \[Q\]Wo bekomme ich schnell Hilfe?\ +\ \ 

\\ 

\ \[Q\]Ist alles kostenlos?\ +\ \ 

Ja. Alle Guides, Modelle, Tools und die Community sind **komplett kostenlos** und bleiben es auch.\ 

\\ 

\ \[Q\]Kann ich eigene Guides einreichen?\ +\ \ 

Ja! Tritt dem WhatsApp-Kanal bei und schreib uns. Gute Guides werden veröffentlicht und mit deinem Namen verknüpft.\ 

\

\
