---
title: "PrusaSlicer: Einsteiger bis Fortgeschrittene"
slug: "guide-prusaslicer"
category: "Slicer"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

# PrusaSlicer: Einsteiger bis Fortgeschrittene

PrusaSlicer ist Prusa Researchs Open-Source-Slicer — präzise, flexibel und für alle Drucker nutzbar. Er gilt als Goldstandard für Qualitätsdruck und bietet eine der besten Unterstützungsstruktur-Generierung am Markt.

\

## Download & Einrichtung

Download unter [prusa3d.com/prusaslicer](https://www.prusa3d.com/page/prusaslicer%5F424/) (Windows, macOS, Linux) oder via GitHub.

\

### Drucker-Wizard

1. Beim ersten Start: **Configuration Wizard** startet automatisch
2. Drucker auswählen: Original Prusa, Creality, Voron, Bambu oder **"Other FFF"** für generisch
3. Bei generischem Drucker: Bettgröße und Düsendurchmesser eingeben
4. Filament-Presets hinzufügen (PLA, PETG, ASA etc.)
5. Fertig — Profil kann jederzeit über **File → Configuration Wizard** erweitert werden
\

## Benutzeroberfläche

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| ------------------------------------------- |

\

## Empfohlene Einstellungen: PLA

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| --------------------------------------------------------------- |

\

## Supports: Painted vs. Automatisch

PrusaSlicer bietet drei Support-Modi:

\

#### Normal (Automatisch)

Stützt alle Überhänge > Threshold. Schnell, aber oft zu viel Material

#### Organic Supports

Baumähnliche Struktur, weniger Kontaktfläche, einfacheres Entfernen

#### Paint-on Supports

Manuelle Pinsel-Auswahl: nur stützen wo nötig, kein Overengineering

\

### Support-Einstellungen optimieren

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| --------------------------------------- |

\

## Variable Layer Height

1. **Slice** das Modell zunächst normal
2. Wechsle in den **Layer View** und klicke **Variable Layer Height**
3. Mit dem Pinsel: feine Schichten (0.10 mm) für Kurven und Details
4. Grobe Schichten (0.30 mm) für vertikale Wände und Infill-Bereiche
5. **Adaptive**\-Button: PrusaSlicer optimiert automatisch
6. Druckzeit sinkt um 20–40 % bei nahezu gleicher Qualität
\

## Kalibrierung aus PrusaSlicer heraus

* **Calibration → First Layer Calibration** — Live-Anpassung der Z-Offset beim Druck
* **Calibration → Bed Level Correction** — manuelles Mesh-Leveling
* **Calibration → Temperature Tower** — per Skript via Post-Processing
* **Extrusion multiplier** anpassen über Filament-Einstellungen
\

**Profi-Tipp:**\  Nutze **Seams → Aligned** und male die Naht mit dem Paint-on Seam Tool an eine unsichtbare Stelle (innen, hinten). Das macht Printe deutlich sauberer als automatisches "Nearest" oder "Cost-Based".
