---
title: "Brücken und Überhänge drucken"
slug: "bruecken-ueberhange-drucken"
category: "Grundlagen"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

# Brücken & Überhänge drucken

Brücken und steile Überhänge sind für viele Drucker eine Herausforderung. Mit den richtigen Slicer-Einstellungen und etwas Verständnis für die Physik druckst du auch komplexe Geometrien ohne Supports — oder mit minimalen Supports genau dort wo sie nötig sind.

\

## Überhänge vs. Brücken — der Unterschied

#### Überhang (Overhang)

Material hängt über eine darunter liegende Fläche hinaus. Winkel ab 45° wird schwierig. Düse druckt teilweise in die Luft.

#### Brücke (Bridge)

Material spannt komplett frei zwischen zwei Auflagepunkten. Kein Material darunter. Schwerkraft zieht Filament nach unten.

\

## Brücken-Einstellungen im Slicer

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| ----------------------------------------------- |

\

## Überhänge verbessern

\

### Winkelgrenzwerte je nach Drucker

* **0–45°:** Kein Problem, keine Unterstützung nötig
* **45–60°:** Grenzbereich — gute Kühlung und Modell-Design hilft
* **60–75°:** Meist Support nötig, oder Chamfer statt Überhang designen
* **75–90°:** Horizontale Fläche — Bridge-Technik oder Support zwingend
\

### Slicer-Optimierungen für Überhänge

* **Overhang Speed** reduzieren (20–30 mm/s bei steilen Winkeln)
* **Lüfter auf 100 %** ab einem bestimmten Überhangwinkel (in OrcaSlicer einstellbar)
* **Adaptive Layer Height** nutzen: dünnere Layer bei Überhängen
* **Perimeter-Reihenfolge:** Innen vor außen drucken lässt äußere Perimeter besser haften
* **Modell drehen:** Oft kann man ein Modell so orientieren, dass Überhänge minimiert werden
\

## Support-Strategie für Überhänge

#### Normal Support

Gitterartig, einfach zu generieren. Schwer zu entfernen, hinterlässt Spuren. Gut für flache Überhänge.

#### Tree / Organic Support

Baumförmig, weniger Kontaktfläche. Leichter zu entfernen. Optimal für Figurinen und organische Modelle.

#### Paint-on Support

Manuell nur dort platzieren wo nötig. Aufwändiger, aber bestes Resultat bei komplexen Modellen.

#### Kein Support (Redesign)

Modell mit 45° Chamfer statt horizontaler Überhang. Oft die beste Lösung — kein Support, keine Spuren.

\

## Brücken-Länge und Materialeigenschaften

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| --------------------------------------- |

\

**Profi-Tipp:**\  Wenn du die Wahl hast — **drehe das Modell** so, dass Bridges kurz und parallel zur X- oder Y-Achse verlaufen. Die meisten Drucker sind in einer Richtung steifer als in der anderen. Bei Core-XY (Bambu, Voron) spielt die Richtung weniger eine Rolle als bei kartesischen Druckern.
