---
title: "Erste Schicht perfekt kalibrieren"
slug: "erste-schicht-kalibrieren"
category: "Kalibrierung"
difficulty: "einsteiger"
excerpt: ""
---

# Erste Schicht perfekt kalibrieren

Die erste Schicht entscheidet über Erfolg oder Misserfolg des gesamten Drucks. Dieser Guide zeigt dir, wie du Z-Offset, Betttemperatur und First-Layer-Geschwindigkeit optimal einstellst — für jede Druckerplattform.

\

## Warum die erste Schicht so wichtig ist

Alles beginnt auf dem Druckbett. Eine falsch kalibrierte erste Schicht führt zu:

* Haftungsproblemen und Warping
* Elefantenfuß (zu nah → Filament wird gequetscht)
* Unterextrusion in der ersten Schicht (zu weit weg → Filament hängt in der Luft)
* Ablösung nach wenigen Layern bei langen Drucken
\

## Z-Offset: Die wichtigste Einstellung

Der Z-Offset beschreibt den Abstand zwischen Düse und Druckbett beim ersten Layer. Er variiert je nach Sensor und Drucker:

\

#### Zu nah (negativ)

Filament wird gequetscht → Elefantenfuß, Düse kratzt über Bett, zu glatte Unterseite

#### Perfekt

Linie leicht gequetscht, gut haftend, saubere Übergänge, keine Lücken zwischen Bahnen

#### Zu weit (positiv)

Runde Filamentbahnen, Lücken, schlechte Haftung → Druck löst sich vom Bett

\

## Kalibrierung je nach Drucker-Typ

\

### Bambu Lab (X1C, P1S, A1)

1. Starte **Calibration → First Layer Inspection** im Bambu Studio oder direkt am Drucker
2. Der Drucker druckt ein Live-Kalibriermuster
3. Wähle per Touch-Display das beste Feld (A–J), das am gleichmäßigsten aussieht
4. Bambu speichert den Offset automatisch — fertig
5. Bei Textured PEI-Platte: oft −0.05 bis −0.10 mm feiner als bei glatten Platten
\

### Prusa MK3/MK4 (PINDA/SuperPINDA)

1. **LCD → Calibration → First Layer Calibration**
2. Drucker druckt 3×3 Felder live
3. Drehe an der Schraube während des Drucks: Im Uhrzeigersinn = Düse runter
4. Perfekt: Bahnen sehen aus wie flache Würste, keine Lücken, keine Quetschung
5. Tipp: Startwert −600 µm, in −50 µm Schritten anpassen
\

### Ender 3 / Creality (manuelles Leveling)

1. Home all axes, deaktiviere Steppers (Control → Motion → Disable)
2. Schiebe einen Zettel Papier unter die Düse: 4 Ecken + Mitte einstellen
3. Schraube sollte leichten Widerstand spüren — nicht blockiert, nicht zu locker
4. Führe **mehrere Runden** durch — die Ecken beeinflussen sich gegenseitig
5. Danach: Z-Offset im Slicer oder EEPROM feinjustieren
\

### Klipper (BLTouch / CR Touch / Klicky)

1. BED\_MESH\_CALIBRATE ausführen nach Aufheizen
2. Z-Offset anpassen: **PROBE\_CALIBRATE** Befehl
3. Drucke einen Live-Kalibriertest: **TESTZ Z=-0.1** für schrittweise Absenkung
4. Wenn perfekt: **ACCEPT → SAVE\_CONFIG**
5. Mainsail/Fluidd bieten Live-Z-Anpassung während des Drucks
\

## Einstellungen für gute First-Layer-Haftung

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| --------------------------------------------------- |

\

## Druckplatten-Typen und ihre Eigenschaften

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| ------------------------------------------- |

\

## Diagnose: Erste Schicht Probleme

* **Filament haftet nicht:** Z-Offset zu groß, Bett zu kalt, Bett nicht sauber, Geschwindigkeit zu hoch
* **Elefantenfuß:** Z-Offset zu klein (Düse zu nah), Bett zu heiß, Kühlerlüfter aus
* **Lücken zwischen Bahnen:** Z-Offset zu groß, Extrusion Width zu klein
* **Druck löst sich ab:** Betttemperatur sinkt während Druck, Zugluft, falsches Material für Platte
* **Wellenförmige erste Schicht:** Bett nicht eben (Bed Mesh Leveling aktivieren)
\

**Profi-Tipp:**\  Reinige das Druckbett vor jedem Druck mit **IPA (90 %+)**. Handschweiß und Fett sind unsichtbar, aber zerstören die Haftung erheblich. Bei PEI: niemals mit Aceton reinigen — das zerstört die Beschichtung dauerhaft.
