---
title: "Modifier Meshes & Paint-on Supports"
slug: "modifier-meshes-paint-on-supports"
category: "Fortgeschritten"
difficulty: "experte"
excerpt: ""
---

\\n

\\n [\\n M0LZI\_3D\\n \[SYS\_BOOT v2.0\]\\n ](/)\\n 
\\n 
* [\[WISSEN\]](/wissen/)
\\n 
* [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)
\\n 
* [\[TOOLS\]](/resources/)
\\n 
* [\[MODELLE\]](/models/)
\\n 
* [\[NEWS\]](/news/)
\\n 
* [\[SHOWCASE\]](/showcase/)
\\n 
* [\[FAQ\]](/faq/)
\\n 
\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n \\n \\n \\n

\\n\\n

\\n [\[WISSEN\]](/wissen/)\\n [\[RECHNER\]](/tools-filament-rechner/)\\n [\[TOOLS\]](/resources/)\\n [\[MODELLE\]](/models/)\\n [\[NEWS\]](/news/)\\n [\[SHOWCASE\]](/showcase/)\\n [\[FAQ\]](/faq/)\\n [JOIN\_NETWORK →](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)\\n

\\n\\n

\\n

\\n

## Modifier Meshes & Paint-on Supports

\\n

Modifier Meshes erlauben es, Slicer-Einstellungen gezielt auf bestimmte Bereiche eines Modells anzuwenden — mehr Wände nur dort, wo nötig, anderen Infill in kritischen Zonen, Supports nur an bestimmten Flächen. Paint-on Supports geben dir noch mehr Kontrolle, wo genau Support gedruckt wird.

\\n\\n

### Was sind Modifier Meshes?

\\n

Ein Modifier Mesh ist ein einfaches 3D-Objekt (Box, Zylinder, Kugel), das du über dein Modell legst. Im Überschneidungsbereich gelten andere Slicer-Einstellungen als im Rest des Modells. Der Modifier selbst wird nicht gedruckt — er dient nur als Einstellungs-Zone.

\\n\\n

### Modifier Meshes in OrcaSlicer

\\n
\\n 
1. Modell auswählen → Rechtsklick → **Add Modifier → Box / Cylinder / Sphere**
\\n 
2. Modifier in Position und Größe anpassen (Pfeile, Skalierungspunkte)
\\n 
3. Modifier-Objekt auswählen → rechts im Panel Einstellungen überschreiben:  
\\n  
  * Wände (Perimeter): z.B. 6 statt 3  
\\n  
  * Infill-Dichte: z.B. 80% statt 15%  
\\n  
  * Infill-Muster: Gyroid statt Grid  
\\n  
  * Support erzwingen / verbieten  
\\n
\\n 
4. Slicen — nur der Überschneidungsbereich bekommt die neuen Einstellungen
\\n
\\n\\n

### Modifier Meshes in PrusaSlicer

\\n
\\n 
1. Modell auswählen → rechts im Objekt-Panel auf **+** klicken → **Add modifier**
\\n 
2. Modifier-Form wählen (Box, Sphere, Cylinder, Mesh)
\\n 
3. Per Rechtsklick auf den Modifier im Objekt-Panel: **Edit Modifier**
\\n 
4. Einstellungen setzen — alle Override-Optionen gleich wie in OrcaSlicer verfügbar
\\n
\\n\\n

### Modifier Meshes in Bambu Studio

\\n

Bambu Studio basiert auf OrcaSlicer — Workflow identisch:

\\n
\\n 
1. Objekt auswählen → obere Toolbar: **Support Painting / Seam Painting / Color Painting**
\\n 
2. Für allgemeine Modifier: Objekt-Kontextmenü → **Add Modifier**
\\n
\\n\\n

### Typische Anwendungsfälle

\\n

| \\n     | Szenario                   | Modifier-Einstellung          | Effekt                                                 |
| ------- | -------------------------- | ----------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| \\n \\n | Scharnier / Gelenkbereich  | Infill 80%, Wände 6           | Mehr Festigkeit genau dort wo Kraft wirkt              |
| \\n     | Dekorative Außenfläche     | Top/Bottom Layers +2          | Glattere Oberfläche ohne ganzes Modell zu verlangsamen |
| \\n     | Support nur unter Überhang | Support erzwingen (Box)       | Kein unnötiger Support im Rest des Modells             |
| \\n     | Support-freie Zone         | Support verbieten (Cylinder)  | Verhindert Support in Hohlräumen oder Löchern          |
| \\n     | Gewichtsersparnis          | Infill 5% (Gyroid) im Inneren | Leichteres Teil, gleiche äußere Schalen                |
| \\n \\n |                            |                               |                                                        |

\\n\\n

### Paint-on Supports

\\n

Paint-on Supports (in OrcaSlicer, PrusaSlicer und Bambu Studio verfügbar) erlauben dir, mit einem Pinsel direkt auf der Modelloberfläche zu malen, wo Support gedruckt werden soll.

\\n\\n

#### Workflow in OrcaSlicer / Bambu Studio

\\n
\\n 
1. Modell auswählen → obere Toolbar: **Support Painting** (Pinsel-Icon)
\\n 
2. Zwei Modi: **Enforce** (blau = Support erzwingen) und **Block** (rot = Support verbieten)
\\n 
3. Pinselgröße anpassen und über die Flächen malen
\\n 
4. Slicen — Support nur auf bemalten Bereichen
\\n
\\n\\n

#### Workflow in PrusaSlicer

\\n
\\n 
1. Objekt auswählen → Toolbar: **Support Enforcer / Support Blocker**
\\n 
2. Auf gewünschte Fläche klicken → kleiner Quader erscheint (= Enforcer)
\\n 
3. Alternativ: Paint-on Supports über **Toolbar → SLA Support Points / FDM Support Enforcer Painting**
\\n
\\n\\n

### Kombination: Modifier + Paint-on für maximale Kontrolle

\\n
\\n 
* Modifier Mesh für strukturelle Zonen (mehr Infill, mehr Wände)
\\n 
* Paint-on Support für exakte Support-Platzierung
\\n 
* Seam Painting für Naht-Steuerung an sichtbaren Bereichen
\\n 
* Color Painting für Filament-Wechsel-Markierungen (Bambu AMS, MMU3)
\\n
\\n\\n

### Profi-Tipp: Custom Mesh als Modifier

\\n

Anstatt der eingebauten Primitiven (Box, Cylinder) kannst du eigene STL-Dateien als Modifier laden. Das erlaubt organische Formen als Einstellungs-Zonen — z.B. genau die Außenwand eines komplizierten Teils mit mehr Perimetern belegen, ohne den Infill überall zu erhöhen.

\\n
\\n 
1. Modifier-Form in CAD oder Meshmixer modellieren (nur die Einfluss-Zone)
\\n 
2. Als STL exportieren
\\n 
3. In OrcaSlicer: Objekt → Add Modifier → **Load…** → STL wählen
\\n 
4. Modifier-Einstellungen setzen — fertig
\\n
\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n

\\n

\\n\\n

\\n 

M0LZI\_3D © 2026

\\n 
\\n 
* [WHATSAPP](https://chat.whatsapp.com/BxdLHR5JvuXKqLYLLHRmjX)
\\n 
* [IMPRESSUM](/impressum/)
\\n 
* [DATENSCHUTZ](/datenschutz/)
\\n 
\\n

\\n
