---
title: "Bambu Studio: Einsteiger bis Fortgeschrittene"
slug: "guide-bambu-studio"
category: "Slicer"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

# Bambu Studio: Einsteiger bis Fortgeschrittene

Bambu Studio ist der offizielle Slicer für Bambu Lab Drucker (X1C, P1S, A1 etc.) – basiert auf OrcaSlicer und bietet Cloud-Printing, Multi-Color und vollständige AMS-Integration.

\

## Drucker-Modi: welcher ist der richtige?

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| ----------------------------------- |

\

## Druckqualitätsstufen

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| ------------------------------------------- |

\

## AMS (Automatic Material System)

Das AMS ermöglicht Multi-Color-Druck mit bis zu 4 (oder 16 beim AMS Combo) Filamenten:

1. Filament-Slots im AMS beladen (Spool richtig einlegen)
2. Im Slicer: **Filament-Panel** rechts → Slots zuweisen
3. **Paint**\-Tool nutzen um Modellflächen einzufärben
4. Purge-Volumen prüfen – bei dunklen nach hellen Farben erhöhen (60–80 mm³)
5. Prime Tower aktivieren für konsistente Farbwechsel
\

## Versteckte Features in Bambu Studio

#### Variable Layer Height

Manuell oder automatisch – feine Layer wo es darauf ankommt, grobe Layer für Füllbereiche

#### Seam Control

Naht ausblenden: Aligned, Rear, Nearest oder manuell per Paint-Tool platzieren

#### Support Painting

Genau steuern wo Supports entstehen – nur da wo sie wirklich nötig sind

#### Flush into Objects

Purge-Material in Infill oder Stützen eindrucken statt in Prime Tower

#### Timelapse

X1C/P1S: Automatischer Timelapse per Kamera – Druckfortschritt aufzeichnen

#### 3D Scan Repair

Beschädigte STL-Meshes beim Import automatisch reparieren lassen

\

## Kalibrierung in Bambu Studio

Bambu Studio enthält den selben Kalibrier-Wizard wie OrcaSlicer:

1. **Calibration → Flow Rate** – für neues Filament oder neue Marke
2. **Calibration → Pressure Advance** – nach Düsenwechsel
3. **Calibration → Input Shaping** (X1C/P1S) – automatisch per Beschleunigungssensor
4. **Calibration → Full Calibration** – bei erstem Einrichten empfohlen
\

## Cloud vs. LAN: Setup-Unterschiede

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| --------------------------------------- |

\

**Tipp:**\  Bambu Studio und OrcaSlicer teilen das gleiche Profil-Format. Du kannst OrcaSlicer-Profile direkt in Bambu Studio importieren und umgekehrt – ideal um Einstellungen zwischen verschiedenen Druckern zu synchronisieren.
