---
title: "Naht (Seam) verstecken"
slug: "naht-seam-verstecken"
category: "Grundlagen"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

# Naht (Seam) verstecken

\\

Der Seam ist die sichtbare Naht an der Stelle, wo jeder Layer beginnt und endet. Mit den richtigen Slicer-Einstellungen kannst du sie vollständig verstecken — in Ecken, auf der Rückseite oder gleichmäßig über das Modell verteilt.

\

## Was verursacht den Seam?

Bei jedem Layerwechsel muss der Drucker irgendwo anfangen. An diesem Punkt entsteht durch leichten Über- oder Unterdruck ein kleiner Buckel oder eine Kerbe. Je besser Retraction und Pressure Advance kalibriert sind, desto weniger fällt er auf.

* **Seam-Position:** Wo der Printer startet — steuerbar per Slicer
* **Seam-Größe:** Abhängig von Retraction, Pressure Advance, Flow und Druckgeschwindigkeit
* **Seam-Sichtbarkeit:** Helle Filamente, glänzende Oberflächen zeigen ihn mehr
\

## Seam-Modi im Slicer

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| --------------------------------------- |

\

## Einstellungen je Slicer

\

### OrcaSlicer

* **Quality → Seam position:** Aligned / Nearest / Rear / Scarf joint
* **Scarf joint seam** (empfohlen): Übergang wird schräg gedruckt — kaum sichtbar
* Scarf-Einstellungen: Start height ≈ 10%, End height ≈ 10%, Width = 0.2
* Manuell: Rechtsklick auf Modell → **Seam Painting**
\

### PrusaSlicer / BambuStudio

* **Print Settings → Layers and Perimeters → Seam position**
* Optionen: Aligned, Rear, Random, Nearest
* **Wipe before outer wall** aktivieren — reduziert Blobs am Seam
* Manuell: Rechtsklick auf Modell → **Seam Painting**
\

### Cura

* **Shell → Z Seam Alignment:** Back / Shortest / Random / User Specified
* **Seam Corner Preference:** Smart Hiding — findet automatisch Ecken
* **Wipe Nozzle Between Layers** aktivieren für weniger Oozing am Seam
\

## Seam kleiner machen — Einstellungen

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| ------------------------------------------- |

\

## Der Scarf Joint Seam (OrcaSlicer)

Der Scarf Joint Seam ist die modernste Methode. Statt einem harten Start/Stop wird der Übergang schräg über mehrere Millimeter verteilt — ähnlich einem schrägen Holzschnitt. Das Ergebnis ist so unauffällig, dass er mit bloßem Auge kaum noch zu erkennen ist.

* Verfügbar in: **OrcaSlicer ab 2.x, Bambu Studio ab 1.9**
* Empfohlene Einstellung: **Type → Contour, Start height 10 %, End height 10 %**
* Funktioniert am besten bei zylindrischen und organischen Modellen
* Minimal länger Druckzeit (\~2–3 %)
\

**Empfehlung:**\  Für eckige Modelle: **Concave/Smart Hiding** — der Seam verschwindet automatisch in Kanten. Für organische/runde Modelle: **Scarf Joint Seam** in OrcaSlicer oder Bambu Studio. Beides zusammen mit gut kalibriertem **Pressure Advance** ergibt nahezu unsichtbare Nähte.
