---
title: "OrcaSlicer: Vollständiger Einsteiger-Guide"
slug: "guide-orcaslicer-einsteiger"
category: "Slicer"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

# OrcaSlicer: Vollständiger Einsteiger-Guide

OrcaSlicer ist der mächtigste kostenlose Slicer für FDM-Druck – mit eingebauten Kalibrier-Tools, multi-color Support und Bambu-Kompatibilität. Dieser Guide führt dich von der Installation bis zum perfekten ersten Druck.

\

## Installation & erste Einrichtung

OrcaSlicer ist kostenlos unter [github.com/SoftFever/OrcaSlicer](https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/releases) verfügbar (Windows, macOS, Linux).

\

### Drucker hinzufügen

1. Beim Start: **Add Printer** wählen
2. Hersteller auswählen (z.B. Bambu Lab, Creality, Prusa, Voron, generisch)
3. Bei generischem Drucker: Bettgröße, Düsendurchmesser und max. Druckvolumen eingeben
4. Konfiguration kann später unter **Printer Settings** angepasst werden
\

## Benutzeroberfläche verstehen

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| ------------------------------------------- |

\

## Wichtigste Einstellungen für Anfänger

\

### Prozess-Profil: Quality

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| ----------------------------------------------- |

\

## Eingebaute Kalibrier-Wizards

OrcaSlicer bietet als einziger kostenloser Slicer vollständige, geführte Kalibrierungen:

\

#### Flow Rate

Druckt Testobjekte und führt dich durch Über-/Unter-Extrusion

#### Pressure Advance

Kalibriert Filament-Druckaufbau beim Beschleunigen

#### Temperatur-Turm

Ermittelt optimale Drucktemperatur per Einzeldruck

#### Retraction Test

Findet optimalen Retract-Wert für dein Setup

\

## Kalibrier-Workflow: Schritt für Schritt

1. **Calibration → Flow Rate (Coarse)** – grobe Flow-Kalibrierung, Wert anpassen
2. **Calibration → Flow Rate (Fine)** – feine Anpassung, ±5 % Bereich
3. **Calibration → Pressure Advance** – PA-Wert im Filamentprofil speichern
4. **Calibration → Temperature** – Temperaturturm, bestes Layer-Aussehen notieren
5. **Filamentprofil speichern** – Werte im Filament-Preset hinterlegen
\

## Support-Einstellungen

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| ----------------------------------- |

\

## Profil exportieren & teilen

1. Prozess-Profil anpassen und testen
2. **File → Export → Export Config Bundle**
3. Datei enthält Drucker + Filament + Prozess-Profile
4. Kann per OrcaSlicer User Presets auf [orca.tools](https://orca.tools) geteilt werden
\

**Tipp:**\  Nutze den **Preview → Color Scheme: Volumetric Flow Rate**, um Stellen zu finden, wo dein Drucker zu schnell oder zu langsam druckt. Rote Stellen = zu hoher Volumenstrom = mögliche Unterextrusion.
