---
title: "Cura: Tipps & versteckte Einstellungen"
slug: "guide-cura-tipps"
category: "Slicer"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

# Ultimaker Cura: Tipps & versteckte Einstellungen

Cura ist der meistgenutzte Slicer weltweit – aber viele seiner mächtigsten Features sind standardmäßig ausgeblendet. Dieser Guide zeigt dir, wie du aus Cura das Maximum herausholst.

\

## Einstellungen sichtbar machen

Cura versteckt viele Parameter. So aktivierst du alle:

1. **Preferences → Configure Cura → Settings** öffnen
2. **Show all settings** aktivieren
3. Alternativ: In den Einstellungen das 🔍-Symbol nutzen und direkt nach Parametern suchen
4. Wichtig: Einstellungen mit ⚙️ sind per Rechtsklick als "sichtbar" markierbar
\

## Empfohlene Einstellungen für PLA

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| --------------------------------------------------------------- |

\

## Versteckte Power-Features

\

#### Adaptive Layer Height

Passt Schichtdicke automatisch an Geometrie an – weniger Zeit, bessere Kurven

#### Ironing

Poliert Deckflächen nach dem Drucken – perfekte Oberfläche ohne Schleifen

#### Coasting

Stoppt Extrusion kurz vor Konturende – reduziert Blobs an Nahtpunkten

#### Wipe while Retract

Düse fährt beim Retract über vorherigen Pfad – weniger Stringing

#### Fuzzy Skin

Außenwand mit zufälliger Rauheit – interessante Textureffekte\ 

#### Modifier Meshes

Einstellungen für bestimmte Zonen im Modell – z.B. höherer Infill nur im Gelenk

\

## Support-Einstellungen in Cura

| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| --------------------------------------- |

\

## Plugins & Marketplace

Cura lässt sich über **Marketplace (Shift+Ctrl+P)** erweitern:

* **Auto-Orientation** – dreht Modell automatisch in beste Druckposition
* **Calibration Shapes** – druckt Test-Objekte direkt aus Cura heraus
* **MeshInspector** – zeigt problematische Stellen im 3D-Modell
* **OctoPrint Connection** – sendet Prints direkt an OctoPrint/Mainsail/Fluidd
\

**Profil-Tipp:**\  Erstelle für jedes Filament ein eigenes Profil unter **Preferences → Profiles → Duplicate**. Benenne es nach Marke und Farbe (z.B. "Bambu PLA Basic Schwarz"). Nie das Standard-Profil überschreiben!
